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[bookmark: _Toc227158946]ВВЕДЕНИЕ
Генеральный план Вологодского  муниципального округа Вологодской области применительно к населенному пункту поселок Федотово (далее – генеральный план) разработан бюджетным учреждением Вологодской области «Региональный проектно-градостроительный центр» на основании распоряжения Министерства имущественных отношений и градостроительной деятельности Вологодской области от 18 марта 2026 года №526-р «О подготовке проекта генерального плана Вологодского  муниципального округа Вологодской области применительно к населенному пункту поселок Федотово».
Состав документов генерального плана определен в соответствии со статьей 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
Исходный год проектирования – 2026 год.
Генеральный план разработан на период до 2045 года[footnoteRef:1]. [1:  Период установлен распоряжением Министерства имущественных отношений и градостроительной деятельности Вологодской области от 18 марта 2026 года №526-р «О подготовке проекта генерального плана Вологодского муниципального округа Вологодской области применительно к населенному пункту поселок Федотово».] 

Согласно статье 9 Градостроительного кодекса Российской Федерации территориальное планирование направлено на определение в документах территориального планирования назначения территорий исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.
[bookmark: _Toc41649208][bookmark: _Toc39067987][bookmark: _Toc520124944][bookmark: _Toc191983534][bookmark: _Toc227158947]Цели и задачи территориального планирования
[bookmark: _Toc41649209][bookmark: _Toc39067988][bookmark: _Toc520124945][bookmark: _Toc191983535]Целью генерального плана являются установление и изменение границ населенного пункта, функциональное зонирование территорий, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур. 

Основные принципы градостроительного развития
Принципы, заложенные в основу градостроительного развития, призваны способствовать решению задач и достижению главной цели территориального планирования – обеспечение устойчивого развития территории.
Генеральный план разработан в соответствии с требованиями следующих нормативно-правовых актов:
Градостроительного кодекса Российской Федерации;
Земельного кодекса Российской Федерации;
Водного кодекса Российской Федерации;
Лесного кодекса Российской Федерации;
Федерального закона от 21 декабря 2004 года № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую»;
приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30 декабря 2016 года № 1034/пр «Об утверждении «СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»;
приказа Минэкономразвития России от 17 июня 2021 года № 349 «Об утверждении требований к структуре и форматам информации, предусмотренной частью 2 статьи 57.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, составляющей информационный ресурс федеральной государственной информационной системы территориального планирования»;
приказа Росреестра от 26.07.2022 № П/0292 «Об установлении формы графического описания местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории, формы текстового описания местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, требований к точности определения координат характерных точек границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории, формату электронного документа, содержащего сведения о границах населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории»;
приказа Министерства экономического развития Российской Федерации от 9 января 2018 года № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 года  № 793»;
региональных нормативов градостроительного проектирования Вологодской области, утвержденных постановлением Правительства Вологодской области от 11  апреля 2016 года № 338;
иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Вологодской области и муниципальных правовых актов муниципального образования, устанавливающие требования к составу, содержанию и порядку выполнения работы по разработке документов территориального планирования.
При отмене и/или внесении изменении в действующие нормативные правовые акты, в том числе те, на которые содержится ссылка в Положении о территориальном планировании и Материалах по обоснованию генерального плана, следует руководствоваться нормами, вводимыми взамен отмененных.
[bookmark: _Toc141977445][bookmark: _Toc227158948]ОЦЕНКА СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ
[bookmark: _Toc141977446][bookmark: _Toc227158949]Общая характеристика территории
[bookmark: _Hlk512323464]Вологодский муниципальный округ расположен в центральной части Вологодской области и имеет общие границы со следующими муниципальными образованиями:
на западе – с Шекснинским муниципальным округом;
на северо-западе – с Кирилловским муниципальным округом;
на северо-востоке  – с Усть – Кубинским муниципальным округом;
на востоке – с Сокольским и Междуречинским муниципальным округом;
на юге – с Грязовецким муниципальным округом 
Кроме того, на юге Вологодский муниципальный округ граничит с Ярославской областью.
Населенный пункт – поселок Федотово расположен на западе Вологодского муниципального округа, на границе с Шекснинским муниципальным округом. Расстояние по дорогам общего пользования от поселка Федотово до города Вологды — около 40 км. 
Фрагмент карты Вологодского муниципального округа
[image: ]
[bookmark: _Toc227158950]Природно-ресурсный потенциал
[bookmark: _Toc72837715][bookmark: _Toc191983539][bookmark: _Toc227158951]Климатическая характеристика
[bookmark: _Toc72837716]Климат умеренно-континентальный с холодной продолжительной зимой и умеренно теплым летом. Близость морей Северного Ледовитого и Атлантического океанов оказывает на климат рассматриваемой территории существенное влияние. 
Характеристика элементов климата приводится по данным ближайшей метеостанции г. Вологда на основании СП 131.13330.2025[footnoteRef:2] и представлена в таблицах 1.2.1.1 – 1.2.1.2. [2:  СП 131.13330.2025. «Свод правил. Строительная климатология. СНиП 23-01-99*», утвержденные Приказом Минстроя России от 8 августа  2025 года № 470/пр.] 

Таблица 1.2.1.1
Климатические условия 
	  №№
п/п
	Параметры
	Показатели



	1
	2
	3

	
	1. Климатические параметры  холодного периода года
	

	1.
	Температура воздуха наиболее холодных суток, С, обеспеченностью                                                    0,98
                                                                                  0,92
	
-41
-36

	2.
	Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, С,
обеспеченностью                                                    0,98
                                                                                  0,92
	
-36
-32

	3.
	Температура воздуха, С, обеспеченностью        0,94 
	-16

	4.
	Абсолютная минимальная температура, С,
	-47

	5.
	Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца, С,
	
7,9

	6.
	Продолжительность (сут.) и средняя температура воздуха (С) периода со средней суточной температурой воздуха
                                                                                    0С,
	

154
-7,0

	
	                                                                                    8С,
	224
-3,5

	
	                                                                                    10С,
	242
-2,6

	7.
	Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца, %
	83

	8.
	Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 час. наиболее холодного месяца, %
	80

	9.
	Количество осадков за ноябрь-март, мм
	172

	10.
	Преобладающее направление ветра за декабрь-февраль
	Ю

	11.
	Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь, м/с
	3,9

	12.
	Средняя скорость ветра, м/с за период со средней суточной температурой воздуха 8С,
	3,2

	
	П. Климатические параметры теплого периода года
	

	13.
	Барометрическое давление, гПа
	999

	14.
	Температура воздуха, С, обеспеченностью              0,95
                                                                                        0,98
	21
24

	15.
	Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца, С
	23,9

	16.
	Абсолютная максимальная температура воздуха,  С
	39

	17.
	Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца, С
	11,8

	18.
	Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца, %
	74

	19.
	Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 час. наиболее теплого месяца, %
	56

	20.
	Количество осадков за апрель-октябрь, мм
	397

	21.
	Суточный максимум осадков, мм
	74

	22.
	Преобладающее направление ветра за июнь-август
	СЗ

	23.
	Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль, м/с
	2,2



Таблица 1.2.1.2
Средняя месячная и годовая температура воздуха, С
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	Год



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	-10,7
	-9,6
	-4,1
	3,4
	10,7
	15,2
	17,5
	15,0
	9,4
	3,2
	-3,1
	-7,8
	3,3


Выводы:
климатические условия не вызывают ограничений для хозяйственного освоения территории и строительства;
климатические условия территории ограниченно благоприятны для развития рекреации;
при размещении объектов гражданского строительства, промышленности и иных источников загрязнения окружающей среды необходимо учитывать розу ветров, более детально проанализировать рассеивающие способности атмосферы (температурные инверсии, туманы и др.), негативное влияние погодных явлений (сильные ветра, метели, и др.).
[bookmark: _Toc191983540][bookmark: _Toc227158952]Гидрология и ресурсы поверхностных вод
Вблизи границ поселка Федотово располагается река Шомба с плотиной, в 0,220 км южнее поселка Федотово находится исток реки Сенная. 
[bookmark: _Toc72837717][bookmark: _Toc191983541][bookmark: _Toc227158953]Рельеф
[bookmark: _Toc72837718]Рассматриваемая территория приурочена к Вологодской возвышенности. В геоморфологическом отношении рельеф относится к холмисто-моренным и озерно-ледниковым равнинам. 
[bookmark: _Toc191983542][bookmark: _Toc227158954]Геологическое строение
[bookmark: _Toc72837719]В геологическом строении территории принимают участие коренные породы нижнего отдела Триасовой системы Индский-Оленекский ярус и четвертичные отложения. 
Нижний отдел Триасовой системы Индский-Оленекский ярус представлен глинами и алевролитами с прослоями песков и конгломераиов. 
Четвертичный покров представлен преимущественно ледниковыми отложениями (суглинки, супеси).
[bookmark: _Toc191983543][bookmark: _Toc227158955]Гидрогеологические условия
Водоносный комплекс отложений нижнего отдела триасовой системы представлен отложениями ветлужского терригенного комплекса (Т1vt) – водообильность изменчивая с удельным дебитом 0,008-0,6 л/с, залегают близко к поверхности на глубине 40-200 м, воды напорные, мощностью слоя 2-153 м. По химическому составу грунтовые воды в основном относятся к гидрокарбонатным и сульфатно-гидрокарбонатным с преобладанием натрия, с жесткостью не более 4,5 ммоль/ куб. дм.
Подземные воды четвертичной толщи развиты повсеместно и представлены «верховодкой» и моренным водоносным горизонтом. Питание их осуществляется за счет инфильтрации в грунты атмосферных осадков, максимальное количество которых приходится на весну и осень, а разгрузка – в местную эрозионную сеть.
[bookmark: _Toc72837720][bookmark: _Toc191983544][bookmark: _Toc227158956]Физико-геологические процессы
[bookmark: _Toc72837721]Из физико-геологических процессов и явлений отмечаются пучение. Грунты, слагающие территорию, подвержены пучению при промерзании и просадкам при оттаивании. По степени морозной пучинистости суглинки и супеси относятся к сильнопучинистым грунтам, пески пылеватые – к среднепучинистым. Фундаменты зданий, подземные устройства и дорожные покрытия, расположенные в зоне сезонного промерзания грунтов, систематически испытывают воздействие сил пучения при отрицательных температурах. Особенно сильному воздействию подвержены легкие сооружения, имеющие мелкое заглубление фундаментов.
[bookmark: _Toc191983545][bookmark: _Toc227158957]Минерально-сырьевые ресурсы
На рассматриваемой территории и вблизи не располагаются месторождения,  участки недр и перспективного проявления полезных ископаемых.
[bookmark: _Toc72837722][bookmark: _Toc191983546][bookmark: _Toc227158958]Растительность
На рассматриваемой территории повсеместно произрастает трава луговая. Застройка окружена лесной растительностью.
[bookmark: _Toc72837723][bookmark: _Toc191983547][bookmark: _Toc227158959]Животный мир
Рассматриваемая территория имеет антропогенную нагрузку, а высокая степень освоения территории определяет бедность видового разнообразия животного мира.
Фауна рассматриваемой территории имеет типичный облик для биома тайги.
[bookmark: _Toc227158960]Лесные ресурсы
В соответствии с лесохозяйственным регламентом Вологодского лесничества территория Вологодского муниципального округа относится к Вологодскому лесничеству. 
В соответствии с частью 4 статьи 6.1 Лесного кодекса Российской Федерации границы земель лесного фонда определяются границами лесничеств.
Граница Вологодского лесничества внесена в Единый государственный реестр недвижимости с реестровым номером 35:25-15.1.
[bookmark: _Toc227158961][bookmark: _Toc141977461]Объекты культурного наследия. Сведения об утвержденных предметах охраны и границах территорий исторических поселений федерального значения и исторических поселений регионального значения
[bookmark: _Toc141977448]К объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации относятся объекты недвижимого имущества (включая объекты археологического наследия) и иные объекты с исторически связанными с ними территориями, произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры[footnoteRef:3]. [3:  Статья 3 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 73-ФЗ).] 

Под объектом археологического наследия понимаются частично или полностью скрытые в земле или под водой следы существования человека в прошлых эпохах (включая все связанные с такими следами археологические предметы и культурные слои), основным или одним из основных источников информации о которых являются археологические раскопки или находки. Объектами археологического наследия являются, в том числе городища, курганы, грунтовые могильники, древние погребения, селища, стоянки, каменные изваяния, стелы, наскальные изображения, остатки древних укреплений, производств, каналов, судов, дорог, места совершения древних религиозных обрядов, отнесенные к объектам археологического наследия культурные слои.
Объекты культурного наследия в соответствии с Федеральным законом от № 73-ФЗ подразделяются на следующие виды: памятники, ансамбли, достопримечательные места.
Сведения о границах территории объекта культурного наследия, об ограничениях использования объекта недвижимого имущества, находящегося в границах территории объекта культурного наследия, вносятся в Единый государственный реестр недвижимости. Отсутствие в Едином государственном реестре недвижимости сведений не является основанием для несоблюдения требований к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия, установленных земельным законодательством Российской Федерации и статьей 5.1 Федерального закона № 73-ФЗ.
В случае проведения земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ на территории муниципального округа в соответствии со статьями 28, 30, пунктом 3 статьи 31, пунктом 2 статьи 32, статьями 36, 45.1 Федерального закона № 73-ФЗ необходимо организовать историко-культурную экспертизу земельных участков на предмет определения наличия либо отсутствия объектов археологического наследия.
1. Границы территории объекта культурного наследия, за исключением границ территории объекта археологического наследия, определяются проектом границ территории объекта культурного наследия на основании архивных документов, в том числе исторических поземельных планов, и научных исследований с учетом особенностей каждого объекта культурного наследия, включая степень его сохранности и этапы развития[footnoteRef:4]. [4:  Часть 3 статьи 3.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».] 

Сведения о границах территории объекта культурного наследия на рассматриваемой территории отсутствуют. 
2. Границы территории объекта археологического наследия определяются на основании археологических полевых работ.
Сведения о границах территории объекта археологического наследия на рассматриваемой территории отсутствуют. 
3. Сведения об объектах культурного наследия на рассматриваемой территории отсутствуют. 
Зоны охраны объектов культурного наследия
В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона объекта культурного наследия, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта[footnoteRef:5]. [5:  Часть 1 статьи 34 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».] 

Положение о зонах охраны объектов культурного наследия, включающее в себя порядок разработки проекта зон охраны объекта культурного наследия, проекта объединенной зоны охраны объектов культурного наследия, требования к режимам использования земель и земельных участков и общие принципы установления требований к градостроительным регламентам в границах территорий данных зон установлены[footnoteRef:6] постановлением Правительства Российской Федерации от 12 сентября 2015 года № 972. [6:  Часть 4 статьи 34 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».] 

Информация о наличии  зон охраны объектов культурного наследия на рассматриваемой территории отсутствует. 
Защитные зоны объектов культурного наследия
Границы защитной зоны объекта культурного наследия установлены статьей 34.1 Федерального закона № 73-ФЗ.
[bookmark: _Toc72837732][bookmark: _Toc191983554]Информация о наличии  защитных зон объектов культурного наследия на рассматриваемой территории отсутствует. 
Исторические поселения
Территория не входит в перечень исторических поселений федерального значения, утвержденный приказом Министерства культуры Российской Федерации от 4 апреля 2023 года № 839 «Об утверждении перечня исторических поселений, имеющих особое значение для истории и культуры Российской Федерации».
Территория не входит в перечень исторических поселений регионального значения, утвержденный постановлением Администрации области от 18 июля 1994 года № 409 «О совершенствовании работы по охране и использованию памятников истории и культуры Вологодской области» (в редакции постановления Администрации области от 9 сентября 1994 года № 527).
[bookmark: _Toc227158962]Структура землепользования
Отнесение земель к различным категориям указывает на целевое использование и назначение земель, а также на связь этих земель с различными видами территориальных ресурсов (объектов) естественного и искусственного происхождения. 
Подготовка генерального плана осуществляется применительно к населенному пункту поселок Федотово. 
[bookmark: _Toc227158963]Границы населенных пунктов
Границы населенных пунктов отделяют земли населенных пунктов от земель иных категорий и не могут пересекать границы муниципальных образований или выходить за их границы, а также пересекать границы земельных участков, предоставленных гражданам или юридическим лицам[footnoteRef:7].  [7:  Статья 83 Земельного кодекса Российской Федерации.] 

Анализ выявленных пересечений границ населенных пунктов с границами земельных участков приведен в таблице 1.4.1.2.

Сведения о границе населенного пункта
1. Сведения о границе населенного пункта поселок Федотово отсутствуют в Едином государственном реестре недвижимости. 
2. Филиалом ППК «Роскадастр» предоставлены документы государственного фонда данных (далее – ГФД), полученные в результате проведения землеустройства (Филиал ППК «Роскадастр» по Вологодской области Решение о предоставление документов или информации о документах ГФД от 12.09.2025 № ГФДЗ-20250912-31411907238-3), содержащие информацию о границе населенного пункта поселок Федотово.
Данные представлены в таблице 1.4.1.1.
Таблица 1.4.1.1
Сведения о границе населенного пункта, которые содержатся в ГФД
	№ п/п
	Наименование населенного пункта
	ОКАТО
	Инвентарный номер дела
	Полное наименование документов (планшета, карты, землеустроительного дела и иное)



	1
	2
	3
	4
	5

	1 
	поселок Федотово
	19232824003
	№5350
	Межевое дело по установлению границ п. Федотово Федотовского сельского совета Вологодского района Вологодской области
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[bookmark: _Toc227158964][bookmark: _Toc195002858][bookmark: _Toc212476429]Границы земель лесного фонда 
Границы земель лесного фонда отображены в материалах по обоснованию генерального плана в виде карт по границе лесничества, согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (реестровый номер 35:25-15.1).
[bookmark: _Toc227158965]Социально-экономическая ситуация
[bookmark: _Toc195002862][bookmark: _Toc227158966]Экономическая база
Экономический потенциал территории определяется основными факторами: экономико-географическим положением, обеспеченностью природными ресурсами, промышленным и трудовым потенциалом. 
На территории населенного пункта располагается предприятие по производству хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения «Федотовский хлеб» (п. Федотово, д.31, земельный участок с кадастровым номером 35:25:0402015:3).
[bookmark: _Toc227158967]Население и трудовые ресурсы
Общая численность населения поселка Федотово по данным администрации Вологодского муниципального округа в 2025 году составила 4225 человек.
[bookmark: _Toc212476430]
Естественное движение населения
Основными факторами, определяющими численность населения, является естественное движение (естественный прирост-убыль) населения, складывающееся из показателей рождаемости и смертности.
За последние годы наблюдается сокращение численности населения. Это происходит за счет миграционной и естественной убыли населения.
Причины миграции населения: проблемы трудоустройства, неразвитость инфраструктуры. 
[bookmark: _Toc227158968]Жилищный фонд
Жилищный фонд относится к одному из самых главных показателей, характеризующих условия жизни населения. Именно по жилищным условиям можно судить об общих условиях жизни населения, так как в жилищных условиях объединяются экономические возможности людей, личное благосостояние, бюджетные ограничения и многое другое. Степень благоустройства многоквартирного дома является качественной характеристикой, определяемой наличием и составом внутридомовых инженерных систем, обеспечивающих предоставление потребителям коммунальных услуг тех видов, которые могут быть предоставлены с использованием таких внутридомовых инженерных систем.
По данным администрации Вологодского муниципального округа (письмо от 29 января 2026 года № ИХ.М08-0663/26) в настоящее время состоят на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договору социального найма, две семьи.
Таблица 1.5.3.1
Данные о состоянии жилищного фонда
	№
пп
	Тип ОКС 

	Количество домов
	Количество квартир,
всего
	Общая площадь жилищного фонда, кв.м

	
	
	жилых
	для сезонного проживания
	жилых
	для сезонного проживания
	жилого
	для сезонного проживания

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Многоквартирные
жилые дома
	30
	-
	2403
	-
	124179,5
	-

	Итого
	124179,5
	


[bookmark: _Toc141977452][bookmark: _Toc227158969]Объекты социальной инфраструктуры
[bookmark: _Toc141977453]Важными показателями качества жизни населения являются наличие и разнообразие объектов обслуживания, их пространственная, социальная и экономическая доступность.
Виды объектов местного значения муниципального округа, подлежащих отображению на генеральном плане муниципального округа (согласно Закону о регулировании градостроительной деятельности на территории Вологодской области от 1 мая 2006 года № 1446-ОЗ с изменениями на 1 января 2025 года):
1) объекты социальной инфраструктуры, находящиеся в муниципальной собственности;
2) объекты образования, находящиеся в муниципальной собственности; 
3) объекты связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания; 
4) библиотеки муниципального округа; 
5) объекты физической культуры и массового спорта, находящиеся в муниципальной собственности; 
6) объекты, необходимые для размещения архивных фондов муниципального округа; 
7) объекты организаций ритуальных услуг и места захоронения.
Сеть учреждений социального и культурно-бытового обслуживания муниципального округа представлена, преимущественно, объектами местного значения. 
Из региональных объектов на рассматриваемой территории находится БУЗ ВО «Вологодская ЦРБ» Федотовская участковая больница, п.Федотово, д.37 (объект здравоохранения). 
На рассматриваемой территории отсутствуют объекты социального и культурно-бытового обслуживания федерального значения.
Объекты образования
Объекты образования, находящиеся в муниципальной собственности
Информация о системе образования представлена в таблице 1.5.4.1.1.
Таблица 1.5.4.1.1
Перечень образовательных учреждений местного значения
	№ пп
	Наименование объекта 
	Местоположение, адресное описание (кадастровый номер земельного участка)
	Вместимость здания, 
место

	Количество обучающихся, человек

	Качественное состояние здания, 
год постройки.

	
	
	
	
	
	 Площадь здания, кв.м.



	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Дошкольные общеобразовательные организации

	1
	МБОУ ВМО «Федотовская средняя школа» (дошкольные группы при школе)
	п. Федотово, д.35 (35:25:0402015:25)
	367
	247
	Хорошее, 1965.

	
	
	
	
	
	2915

	Общеобразовательные организации (начального, основного и среднего общего образования)

	1
	МБОУ ВМО «Федотовская средняя школа»
	п.Федотово, д.38 (35:25:0402015:26)
	900
	516
	Хорошее, 1965

	
	
	
	
	
	6344

	Дополнительное образование

	1
	МБУ ДО ВМО «Федотовская ДШИ»
	п.Федотово, д.3 (35:25:0402015:290)
	-
	100
	Хорошее, 1965

	
	
	
	
	
	Нет данных


1.1.1.1 Объекты здравоохранения и объекты социального обеспечения
На территории Вологодского муниципального округа функционирует учреждение здравоохранения регионального значения - Бюджетное учреждение здравоохранения Вологодской области «Вологодская центральная районная больница» с отделениями.
Перечень учреждений здравоохранения на территории населенного пункта поселок Федотово представлен в таблице 1.5.4.2.1.

Таблица 1.5.4.2.1
Перечень учреждений здравоохранения 
	№ пп
	Наименование объекта, местоположение, адресное описание

	Общая площадь здания, комплекса зданий, кв.м
	Кадастровый номер ОКС/
кадастровый номер земельного участка
	Мощность объекта, количество посещений в смену
	Мощность стационара, количество коек

	Количество 
реанимационных коек, единиц
	Число автомобилей скорой медицинской помощи, единиц
	Качественное состояние здания, год постройки



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1 
	БУЗ ВО «Вологодская ЦРБ» Федотовская участковая больница; п.Федотово, д.37
	969.4
	35:25:0402015:2058
	190
	10
	Нет данных
	1
	Нет данных



1.1.1.2 Объекты культуры и искусства
Культурно – досуговую деятельность и библиотечное обслуживание осуществляют двумя учреждениями.
Таблица 1.5.4.3.1
Перечень учреждений культуры
	№ пп
	Наименование объекта
	Местоположение, адресное описание
(кадастровый номер земельного участка)
	Вместимость, читательских, посетительских, зрительских мест
	Площадь выставочных (экспозиционных) залов, кв. м



	1
	2
	3
	4
	5

	1 
	Федотовский библиотечный филиал МБУК ВМО «ЦБС»
	п. Федотово, д.3 (35:25:0402015:290)
	50

	177,5

	2 
	МБУК ВМО «Феникс»
	п. Федотово, д.36 (35:25:0402015:2186)
	434
	3506


1.1.1.3 Объекты физической культуры и массового спорта
Спортивная инфраструктура на территории Вологодского муниципального округа представлена плоскостными спортивными объектами, спортивными залами, физкультурно-оздоровительными комплексами.
Перечень объектов физической культуры и массового спорта на территории населенного пункта поселок Федотово представлен в таблице 1.5.4.4.1.
Таблица 1.5.4.4.1
Перечень объектов физической культуры и массового спорта
	№ пп
	Наименование объекта
	Местоположение, адресное описание
(кадастровый номер земельного участка)
	Площадь пола спортивных и тренажерных залов
/Площадь плоскостных спортивных сооружений, кв. м.
	Единовременная пропускная способность, чел.



	1
	2
	3
	4
	5

	Плоскостные сооружения

	1
	Хоккейный корт
	п.Федотово (35:25:0402015:2184)
	450
	24

	
	
	п.Федотово
(35:25:0402015)
	450
	24

	2 
	Площадка для воркаута
	п.Федотово (35:25:0402015)
	108
	4

	3 
	Спортивная площадка (пляжный волейбол, баскетбольные кольца)
	п.Федотово (35:25:0402015)
	600
	12

	4 
	Площадка для занятий спортом
	п.Федотово (35:25:0402015:2183)
	540
	10

	5 
	Стадион
	п.Федотово (35:25:0402015:26)
	7000
	48

	Итого:
	9148
	122

	Спортивные залы

	1
	МБУС ВМО «Авиатор»
(включает спортивный зал, зал бокса, тренажерный зал, зал тяжелой атлетики, зал шахмат, зал ГТО, тенниса, единоборств)
	п. Федотово,  д.36 (35:25:0402015:2186)
	1073,4
	60


1.1.1.4 Учреждения торговли, общественного питания, сферы услуг и иные учреждения
Объекты торговли представлены 11 магазинами, торговая площадь –  1536,65 кв. м.
На рассматриваемой территории предприятия общественного питания и объекты, предоставляющие туристические услуги, отсутствуют.
1.1.1.5 Объекты специального назначения
К северо-западу от границы населенного пункта поселок Федотово расположено кладбище площадью 2,4 га. 
[bookmark: _Toc227158970]Транспортная инфраструктура
Транспортная инфраструктура рассматриваемой территории представлена автомобильным и железнодорожным транспортом.
1.6.1 [bookmark: _Toc394568164][bookmark: _Toc64441230][bookmark: _Toc72837752][bookmark: _Toc181287013][bookmark: _Toc227158971][bookmark: _Toc222558889]Воздушный транспорт
[bookmark: _Toc64441231][bookmark: _Toc72837753]Объекты воздушного транспорта в границах рассматриваемой территории отсутствуют. 
1.6.2 [bookmark: _Toc181287014][bookmark: _Toc227158972]Железнодорожный транспорт
К поселку Федотово от железнодорожной линии Вологда - Санкт-Петербург подходит технологическая не электрифицированная ветка. В пассажирском сообщении данная ветка не задействована.
1.6.3 [bookmark: _Toc394568165][bookmark: _Toc64441232][bookmark: _Toc72837754][bookmark: _Toc181287015][bookmark: _Toc227158973]Водный транспорт
[bookmark: _Toc394568166][bookmark: _Toc64441233][bookmark: _Toc72837755][bookmark: _Toc181287016]Объекты водного транспорта в границах рассматриваемой территории отсутствуют.
1.6.4 [bookmark: _Toc227158974]Автомобильные дороги и транспортная сеть
Сеть автомобильных дорог проектируемой территории включает автомобильные дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения:
автомобильная дорога общего пользования регионального или межмуниципального значения «Подъезд к п. Федотово» IV технической категории с асфальтовым покрытием.
Перечень автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения предоставлен в соответствии с постановлением Правительства Вологодской области от 14 января 2013 года № 13 «Об автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения, находящихся на территории Вологодской области».
Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения Вологодского муниципального округа предоставлен в соответствии с постановлением «Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения Вологодского муниципального округа» от 21 апреля 2023 года № 122-02.
На рассматриваемой территории предусмотрено размещение улично-дорожной сети, с устройством твердого покрытия к территории зоны отдыха на берегу реки Шомба.
1.7 [bookmark: _Toc141977454][bookmark: _Toc227158975]Инженерная инфраструктура
1.7.1 [bookmark: _Toc26799764][bookmark: _Toc64441237][bookmark: _Toc72837759][bookmark: _Toc181287021][bookmark: _Toc227158976]Водоснабжение
Раздел разработан на основании Схемы водоснабжения и водоотведения Вологодского муниципального округа Вологодской области на период 2023-2033 годов, утвержденной постановлением администрации Вологодского муниципального округа от 3 ноября 2023 года № 277-02.
В поселке Федотово организовано централизованное водоснабжение. Источниками хозяйственно-питьевого, противопожарного и производственного водоснабжения являются подземные воды. Забор воды из подземных источников осуществляется артезианскими скважинами. В границах поселка расположены три скважины, водопроводные очистные сооружения, накопительные резервуары чистой воды и водопроводная насосная станция второго подъема, подающая воду в водопроводные сети. Еще пять скважин, насосная станция и резервуары чистой воды расположены в 1,5 км в юго-западном направлении от границ поселка.
Основными потребителями хозяйственно-питьевого водоснабжения являются пятиэтажные многоквартирные жилые дома, социальные и общественные объекты (школа, детский сад, здание администрации, больница, спорткомплекс, дом культуры, магазины), котельная, предприятия коммунально-складского назначения, промышленные предприятия. Водоснабжение частного сектора, не подключенного к сети центрального водопровода, осуществляется из шахтных колодцев.
Характеристики существующих водозаборных сооружений для поселка Федотово представлены в таблице 1.7.1.1.
Таблица 1.7.1.1
Характеристики существующих водозаборных сооружений 
для поселка Федотово
	№ п/п
	Наименование
водозабора
	Производительность,
куб. м /час,
куб. м /сут
	Местоположение, адресное описание
	Зоны санитарной охраны источников водоснабжения

	1
	2
	3
	4
	5

	1 
	Артезианская скважина №63873(1)
	700  куб. м /сут (общая)
	п. Федотово
	отсутствуют в ЕГРН

	2 
	Артезианская скважина №63944(10)
	
	
	

	3 
	Артезианская скважина №4
	
	
	

	4 
	Артезианская скважина №63656(8)
	1300  куб. м /сут (общая)
	На юго-западе от п. Федотово

	отсутствуют в ЕГРН

	5 
	Артезианская скважина №2
	
	
	

	6 
	Артезианская скважина № 67525(9)
	
	
	

	7 
	Артезианская скважина №63874 6А)
	
	
	

	8 
	Артезианская скважина №6
	
	
	


Санитарно-эпидемиологические требования к организации и эксплуатации зон санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения определяются СанПиН 2.1.4.1110-02[footnoteRef:8]. [8:  СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 14 марта 2002 года № 10.] 

Противопожарные мероприятия
Расчетное количество одновременных пожаров – 1 на всю рассматриваемую территорию.
Расходы воды на наружное пожаротушение:
10 л/с в жилой зоне (СП 8.13130[footnoteRef:9]); [9:  СП 8.13130 «Свод правил. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности», утвержден Приказом МЧС России от 30 марта 2020 года № 225.] 

2 х 2,5 л/с – на внутреннее пожаротушение (табл. № 7.1 СП 10.13130[footnoteRef:10]). [10:  СП 10.13130 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования», утвержден приказом МЧС России от 27 июля 2020 года № 559.] 

На сети централизованного водопровода в поселке размещены пожарные гидранты.
[bookmark: bookmark53]Таблица 1.7.1.2
Источники наружного противопожарного водоснабжения 
поселка Федотово
	№ п/п
	Тип, вид
	Адрес, привязка на местности
	Объем

	1
	2
	2
	4

	1
	ПВ, открытый
	Дом №16, в 300 метрах на север от дома № 16 по дороге в садоводческое объединение «Солнечная поляна»
	400 куб.м

	2
	ПГ, К-150
	Дом №8, 50 метров по центральной дороге , 4 метра.
	-

	3
	ПГ, К-150
	Дом № 1, от угла дома 10 метров
	-

	4
	ПГ, К-150
	Дом № 12, перед домом напротив 1 подъезда в 1 метре от тротуара
	-

	5
	ПГ, К-150
	Дом № 27, торец дома бетонная отливка
	-

	6
	ПГ, К-150
	Дом № 22, между школой и домом №22
	-

	7
	ПГ, К-150
	Дом № 28, между 28 и 30 домами напротив 3 подъезда 30 дома в 1 метре от стоянки
	-

	8
	ПГ, К-150
	Дом №25, за домом №25 напротив 3 подъезда 26 дома
	-


1.7.2 [bookmark: _Toc161048347][bookmark: _Toc227158977]Водоотведение
Поселок Федотово обеспечен централизованной хозяйственно – бытовой канализацией.
Канализационные очистные сооружения (КОС) расположены в 500 метрах южнее границ поселка. Производительность КОС составляет до 2000 куб. м/сут. 
Канализационные стоки по системе самотечных трубопроводов поступают на две канализационные насосные станции, а затем по напорным трубопроводам перекачиваются на КОС. Выпуск очищенных сточных вод осуществляется в реку Сенную (приток р. Тошни).
1.7.3 [bookmark: _Toc72837765][bookmark: _Toc161048350][bookmark: _Toc227158978]Теплоснабжение
[bookmark: _Toc161048353]Газовая котельная поселка Федотово, обслуживаемая МУП ЖКХ ВМО «Федотово», обеспечивает центральное теплоснабжение многоквартирных жилых домов, объектов социальной сферы, административных зданий, объектов коммунально-складского назначения.
Мощность газовой котельной составляет 18 Гкал/ч.
1.7.4 [bookmark: _Toc227158979]Газоснабжение
[bookmark: _Toc161048356]Газоснабжение поселка Федотово осуществляется природным газом.
Подача природного газа производится по распределительному газопроводу от существующей газораспределительной станции – ГРС Стризнево, находящаяся в 0,870 км южнее границы п. Федотово на земельном участке с кадастровым номером 35:25:0402043:10.
Газ высокого давления подается к газорегуляторному пункту (ГРП) для снижения давления газа до низкого и далее поступает к потребителям. 
Направления использования газа:
для нужд приготовления пищи и горячей воды;
в качестве энергоносителя для тепловых источников. 
1.7.5 [bookmark: _Toc227158980]Электроснабжение
[bookmark: _Toc161048359]Основными потребителями электроэнергии являются жилые дома, объекты коммунально-бытового сектора, объекты социального обслуживания населения, пищевое производство.
Собственных источников электроснабжения территория не имеет. 
Электроснабжение потребителей осуществляется Вологодским филиалом ПАО «Россети Северо-Запад». Основными питающими центрами являются электрические подстанции (ПС).
Таблица 1.7.5.1
Перечень ПС
	№
п/п
	Наименование,
местоположение
	Напряжение, кВ
	Кол-во и мощность трансформаторов,
МВА
	Резерв мощности, МВА

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	ПС 110кВ Кипелово
	110/10
	2х16,0
	11,9


На территории поселка Федотово на земельном участке с кадастровым номером 35:25:0402015:8 расположен распределительный пункт РП-10кВ.
Распределение электроэнергии по населенному пункту осуществляется подземными кабельными линиями (КЛ) 10кВ через понижающие трансформаторные подстанции (ТП) 10/0,4кВ различной мощности, находящиеся на балансах Вологодского филиала ПАО «Россети Северо-Запад», а также на балансе потребителей. 
[bookmark: _GoBack]Севернее границ поселка Федотово проходят воздушные линии 110кВ, в границах поселка проходят кабельные и кабельно - воздушные линии напряжением 10кВ.
Таблица 1.7.5.2
Перечень ВЛ
	№ п/п
	Наименование ВЛ

	Направление

	
	
	Начало 
	Конец



	1
	2
	3
	4

	1 
	ВЛ-110 кВ Вологда-Шексна
	ПС 220кВ Вологда Южная
	ПС 110кВ Кипелово

	2 
	ВЛ-110 кВ Вологда-Кипелово
	ПС 220кВ Вологда Южная
	ПС 110кВ Кипелово

	3 
	ВЛ-10 кВ Балакирево
	ПС 110кВ Кипелово

	ТП 10/0,4кВ

	4 
	ВЛ-10 кВ Комплекс
	
	

	5 
	КВ ЛЭП  10 кВ РТП - ТП-28 Ф Звонкий
	
	

	6 
	ВЛ-10 кВ Кипелово
	
	

	7 
	ВЛ-10 кВ Оночесть
	
	

	8 
	ВЛ-10 кВ Чернеево
	
	

	9 
	КВ ЛЭП 10 кВ ПС Кипелово - ЦРП Федотово фидер 18
	
	

	10 
	КЛ-10 кВ: от ПС Кипелово до ТП-10 фидер АЗР (участок 1)
	
	

	11 
	КЛ-10 кВ: от ПС Кипелово до КТП-28 фидер 16"
	
	

	12 
	КЛ-10 кВ: от ПС Кипелово до ЦРП Федотово фидер 6
	
	

	13 
	КЛ-10 кВ: от ПС Кипелово до ЦРП Федотово фидер 1
	
	

	14 
	КЛ-10 кВ: от ПС Кипелово до ЦРП Федотово фидер 4
	
	

	15 
	КЛ-10 кВ: от ЦРП Федотово до ТП 18
	
	

	16 
	КЛ-10 кВ: от КТП-28 до ТП ДЭС-1
	
	

	17 
	КЛ-10 кВ: от ЦРП Федотово до ТП-45
	
	

	18 
	КЛ-10 кВ: от ЦРП Федотово до ТП-44
	
	

	19 
	КВЛ 10 кВ, ТП 40 - ТП 40А
	
	

	20 
	КЛ-10 кВ от ТП-20 до ТП-35св
	
	

	21 
	КЛ-10 кВ от ТП-20 до ТП-30
	
	

	22 
	КЛ-10 кВ: от ТП-20 до КТП-22
	
	

	23 
	КЛ-10 кВ: от ТП-30 до КТП-22
	
	

	24 
	КЛ-10 кВ: от ТП-33 до ТП ДЭС-2
	
	

	25 
	КЛ-10 кВ: от ЦРП Федотово до ТП-47А линия 1,2
	
	

	26 
	КВЛ-10 кВ "ПС Кипелово - ТП-16 фидер БГСМ"
	
	

	27 
	ВЛ-10 кВ Стризнево
	
	

	28 
	ВЛ-10 кВ Новгородово
	
	


1.7.6 [bookmark: _Toc227158981]Сети связи
Телефонизация. Проводная телефонная связь осуществляется ПАО «Ростелеком». На территории находится одна автоматическая цифровая телефонная станция (АТС). Магистральная линия телефонной связи выполнена волоконно-оптическим кабелем.
Таблица 1.7.6.1
Перечень АТС
	№ п/п
	Наименование, местоположение
	Тип
АТС
	Кол-во 
номеров

	1
	2
	3
	4

	1
	АТС  Федотово 
п. Федотово
	SI3000
	256


1.8 [bookmark: _Toc227158982]Состояние окружающей среды
1.8.1 [bookmark: _Toc202172745][bookmark: _Toc227158983]Охрана атмосферного воздуха 
Систематические наблюдения за качеством воздуха на рассматриваемой территории Росгидрометом не проводятся.
В границах населенного пункта п. Федотово располагается Федотовский хлеб на земельном участке с кадастровым номером 35:25:0402015:3 с ориентировочной санитарно-защитной зоной равной 50 метров и она не накладывается на жилую застройку.
На п. Федотово находится  газовая котельная. Ориентировочный размер санитарно-защитной зоны не установлен, тогда для промышленных объектов и производств, не включенных в санитарную классификацию, а также с новыми, недостаточно изученными технологиями, не имеющими аналогов в стране и за рубежом, размер санитарно-защитной зоны устанавливается в каждом конкретном случае Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации в соответствии с п. 4.8 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.
В северо-западной части существующей границы населенного пункта располагается кладбище (площадью 2,4 га) с ориентировочной санитарно-защитной зоной равной 100 метров, которая не накладывается на жилую застройку.
В юго-западной части поселка находится канализационная насосная станция мощностью до 2000 куб. м/сут. с ориентировочной санитарно-защитной зоной равной 20 метров, которая не накладывается на жилую застройку.
Вблизи населенного пункта располагаются следующие сооружения:
сооружения для механической и биологической очистки, а также иловые площадки с расчетной производительностью очистных сооружений до 5 тысяч куб. м/сутки (мощностью до 2000 куб. м/сутки), находящиеся в 0,500 км южнее границы п. Федотово, с ориентировочной санитарно-защитной зоной равной 100 метров и она не накладывается на жилую застройку;
ГРС Стризнево, находящаяся в 0,870 км южнее границы п. Федотово на земельном участке с кадастровым номером 35:25:0402043:10, с ориентировочной санитарно-защитной зоной равной 300 метров и она не накладывается на жилую застройку.
Так же источником загрязнения атмосферного воздуха на рассматриваемой территории является автотранспорт. 
Основными загрязняющими веществами, попадающими в атмосферный воздух на рассматриваемой территории, являются оксид углерода, оксид и диоксид азота, диоксид серы, бензин нефтяной, керосин и сажа.
1.8.2 [bookmark: _Toc202172746][bookmark: _Toc227158984]Поверхностные и подземные воды
В существующей границе населенного пункта располагается река Шомба и в 0,220 км южнее поселка Федотово находится исток реки Сенная.
В таблице 1.8.2.1 представлены размеры водных объектов на рассматриваемой территории.	


Таблица 1.8.2.1
Размеры зон водных объектов
	№
пп
	Название реки,
озера
	Куда
впадает
	Длина реки,
км,
площадь акватории, кв. км
	Ширина
водоохраной
зоны, м
	Ширина
прибрежной защитной полосы, м

	Ширина береговой полосы,
м



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	р. Шомба
	р. Тошня
	20
	100
	50
	20

	2
	р. Сенная
	р. Тошня
	5
	50
	50
	5


Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается в соответствии с частью 4 статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации, ширина прибрежной защитной полосы – согласно части 11 статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации.
 Согласно статьи 6 Водного кодекса Российской Федерации, вдоль берегов водных объектов устанавливается полоса суши общего пользования (береговая полоса), шириной не менее 20 м. Ширина береговой полосы рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем 10 км, составляет 5 метров. Каждый вправе (без использования транспорта) пользоваться береговой полосой для передвижения и пребывания у водных объектов общего пользования, в том числе рыболовства и причаливания плавательных средств.
Поддержание в надлежащем состоянии водоохранных зон и прибрежных защитных полос возлагается на водопользователей и собственников земельных участков, расположенных в водоохранных зонах водных объектов.
Основными источниками загрязнения поверхностных и подземных вод являются неочищенные стоки сельской ливневой канализации, стоки сельскохозяйственных предприятий (при внесении на поля навоза и удобрений), несанкционированное водоотведение жилого сектора. 
Поселок Федотово обеспечен централизованной хозяйственно – бытовой канализацией.
Качество воды
Качество воды оценивается в двух аспектах: с позиции сохранения водотоков как биологических объектов и использованием их в качестве объекта удовлетворения хозяйственно-бытовых и рекреационных нужд населения. В первом случае критериями качества вод выступают предельно-допустимые концентрации (ПДК) рыбохозяйственные, во втором случае – ПДК санитарно-гигиенические.
Наблюдения за качеством поверхностных вод осуществляют: Вологодский областной центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ГУ Вологодский ЦГМС) и ГУ «Аналитический центр».
На момент проектирования настоящего генплана централизованное водоснабжение организовано частично в поселке Федотово.
Водоснабжение частного сектора, не подключенного к сети центрального водопровода, осуществляется из шахтных колодцев.
Таким образом
Поверхностные и подземные воды являются приемником недостаточно очищенных и неочищенных сточных вод.
На территории централизованное водоснабжение организовано частично.
Очистные сооружения ливневой канализации отсутствуют. 
Осуществляется контроль качества питьевой воды из подземных водоемов, подаваемой населению.
1.8.3 [bookmark: _Toc15983923][bookmark: _Toc64441305][bookmark: _Toc72837791][bookmark: _Toc121325368][bookmark: _Toc202172747][bookmark: _Toc227158985]Почвы
Основным типом почвы на территории является дерново-подзолистые окультуренные. 
На рассматриваемой территории исследований почвенного покрова не выполнялось.  
1.8.4 [bookmark: _Toc202172748][bookmark: _Toc227158986]Санитарная очистка территории  
Согласно Территориальной схеме обращения с отходами Вологодской области[footnoteRef:11]  бытовые отходы, включающие домовой мусор, нетоксичные отходы коммунальных предприятий, специфические отходы потребления и производства (подлежащие захоронению), собираются и транспортируются на мусороперерабатывающее предприятие АО «Вторресурсы», а далее на полигон ТБО для г. Вологда - 1 этап Вологодской области (месторасположение: Вологодский муниципальный округ, в  2,5 км  восточнее д. Подгорье; на земельном участке с кадастровым номером 35:25:0000000:247, номер регистрации в ГРОРО- 35-00060-З-00371-270717).   [11:  Территориальная схема обращения с отходами Вологодской области, утвержденная приказом Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Вологодской области от 10 января 2022 года № 3.] 

Информация об образовании твердых коммунальных отходов в поселке Федотово представлена в таблице 1.8.4.1.


Таблица 1.8.4.1
Укрупненный расчет твердых коммунальных отходов в п. Федотово
	Наименование
	Кол-во
	Класс опасности
	Обращение с отходами



	1
	2
	3
	4

	Отходы от жилищ несортированные (исключая крупногабаритные), всего, в т.ч
от жилой застройки неблагоустроенной
(183,70 кг/год на 1жит. х
4225 жит.) 
	


776,133
т/год


	


IV
7 31 110 01 72 4
	

Собираются и вывозятся специальным автотранспортом на мусороперерабатывающее предприятие АО «Вторресурсы», а далее на полигон ТБО для г. Вологда - 1 этап.  


	Отходы (мусор) от уборки территории и помещений объектов оптово-розничной торговли продовольственными и промышленными товарами, 
от универ. магазинов (1536,65 пл.кв.м х 17,68 кг/год)
	


27,168
т/год


	
V


7 35 100 01 72 5
7 35 100 02 72 5



	

	Отходы (мусор) от уборки территории и помещений учебно-воспитательных учреждений, 
всего:
В т.ч.
от школ 
(516 чел.х 12,56 кг/год на 1 факт.место)
от детских садов
(247чел.х 44,25 кг/год на 1 факт.место)
от доп.образования
(100 чел.х 12,56 кг/год на 1 факт.место)
	



18,667


6,481


10,930


1,256

	



V

7 37 100 01 72 5
	

	Всего:
	821,968
т/год
	

	


Нормативы накопления отходов приняты в соответствии с требованиями приказа Департамента топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования Вологодской области от 30 октября 2017 года № 271[footnoteRef:12], приказа Росприроднадзора от 22 мая 2017 года № 242[footnoteRef:13] и приказа Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Вологодской области от 9 ноября 2021 года № 274[footnoteRef:14]. [12:  Приказ Департамент топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования Вологодской области от 30 октября 2017 года № 271 «Об установлении нормативов накопления твердых коммунальных отходов на территории Вологодской области».]  [13:  Приказ Росприроднадзора от 22 мая 2017 года № 242 «Об утверждении Федерального классификационного каталога отходов».]  [14:  Приказ Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Вологодской области от 9 ноября 2021года № 274 «Об установлении нормативов накопления твердых коммунальных отходов для категории «Домовладения» на территории Вологодской области».] 

1.8.5 [bookmark: _Toc15983926][bookmark: _Toc64441308][bookmark: _Toc72837794][bookmark: _Toc121325371][bookmark: _Toc202172749][bookmark: _Toc212476452][bookmark: _Toc227158987]Акустическое загрязнение
Шумовое загрязнение на территории формируется из следующих составляющих:
транспортный шум;
шум от промышленных, транспортных и коммунальных предприятий;
внутриквартальный шум от хозяйственной деятельности (магазины, вентиляционные и холодильные системы, теле- и радиовещание и т.п.).
Транспортный шум – один из наиболее опасных физических загрязнений окружающей среды, он составляет большую часть шумов, воздействующих на жителей. Транспортный шум представляет собой шум автомобильного транспорта.
Так же к внутриквартальным источникам шума относятся физкультурные и детские игровые площадки во дворах жилых домов, разгрузка товара в магазины, работа трансформаторной подстанции и котельной, мусороуборочные машины.
  Наиболее высокие уровни шума на территории жилой застройки создают мусороуборочные операции.
Основными мероприятиями по защите от шумового воздействия являются:
увеличение расстояния от источника шума до жилой застройки;
устройство шумозащитных экранов;
устройство полос зеленых насаждений.
1.8.6 [bookmark: _Toc15983927][bookmark: _Toc64441309][bookmark: _Toc72837795][bookmark: _Toc121325372][bookmark: _Toc202172750][bookmark: _Toc212476453][bookmark: _Toc227158988]Электромагнитное загрязнение
За последние годы в нашей стране суммарная напряженность электромагнитных полей (ЭМП), создаваемая различными техническими устройствами, увеличилась на 2-5 порядков по сравнению с естественным фоном.
Количество объектов с источниками ЭМП стремительно увеличивается за счет внедрения новых систем мобильной связи (сотовой, телефонной, транковой, спутниковой и радиорелейной), появлением независимых станций радио- и телевидения, увеличением числа персональных компьютеров.
Электромагнитное излучение относится к тем физическим факторам, действие которых проявляется через определенное время в виде нарушения функционального состояния организма, развития болезней. В отличие от факторов окружающей среды, электромагнитный, вследствие использования его физических свойств в производстве и быту, невозможно заменить на какой-либо иной, менее вредный, равно как и создать закрытый контур производства электромагнитного излучения. Поэтому в связи с развитием науки и техники проблема воздействия электромагнитных полей на организм человека в дальнейшем будет усугубляться.
Основными источниками электромагнитного воздействия являются линии электропередач и передающие радиотехнические объекты.
В целях защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередач, устанавливаются санитарные разрывы вдоль трасс, в которых напряженность электрического поля превышает 1 кВ/м (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03).
Электромагнитное воздействие радиопередающих объектов, как правило, не выходит за пределы предоставленной территории. 
По рассматриваемой территории проходит линия электропередач с напряжением 10 кВ и вблизи поселка – линия электропередач с напряжением 110 кВ.
1.8.7 [bookmark: _Toc15983928][bookmark: _Toc64441310][bookmark: _Toc72837796][bookmark: _Toc121325373][bookmark: _Toc202172751][bookmark: _Toc212476454][bookmark: _Toc227158989]Радиационная обстановка
Радиационная обстановка на рассматриваемой территории, как в целом на территории Вологодской области, определяется естественным радиационным фоном и естественно распределенными радионуклидами во внешней среде. Контроль радиационной обстановки осуществляется Вологодским гидрометеоцентром путем непосредственного измерения мощности экспозиционной дозы гамма-излучения на местности, анализа проб атмосферных выпадений и аэрозолей, а также посредством отбора и анализа проб атмосферных осадков, поверхностных вод водоемов территории.
Мощность экспозиционной дозы на местности соответствует естественному фону. Концентрации радионуклидов в почве, водах рек и водоемов ниже допустимых. Радиационная обстановка в районах размещения радиационно-опасных объектов организаций и учреждений удовлетворительная. Дозовые нагрузки на население за счет техногенных источников составляют менее 10% допустимых значений. Надзор за радиационной обстановкой на территории области осуществляет Северо-Европейское межрегиональное территориальное управление по надзору за ядерной и радиационной безопасностью. В целом состояние радиационной безопасности на рассматриваемой территории удовлетворительное, аварий и инцидентов, связанных с облучением персонала выше предельно-допустимой дозы, нет. Основными мерами по повышению уровня безопасности объектов является продолжение работы по лицензированию предприятий и совершенствованию физической защиты радиационных источников.
1.9 [bookmark: _Toc141977469][bookmark: _Toc227158990]Особо охраняемые природные территории
На рассматриваемой территории отсутствуют особо охраняемые природные территории федерального, регионального и местного значения.
1.10 [bookmark: _Toc227158991]Зоны с особыми условиями использования территории. Характеристики ограничений по экологическим и санитарно-эпидемиологическим условиям
Зоны с особыми условиями использования территорий устанавливаются в следующих целях:
1) защита жизни и здоровья граждан;
2) безопасная эксплуатация объектов транспорта, связи, энергетики, объектов обороны страны и безопасности государства;
3) обеспечение сохранности объектов культурного наследия;
4) охрана окружающей среды, в том числе защита и сохранение природных лечебных ресурсов, предотвращение загрязнения, засорения, заиления водных объектов и истощения их вод, сохранение среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира;
5) обеспечение обороны страны и безопасности государства.
В границах зон с особыми условиями использования территорий устанавливаются ограничения использования земельных участков, которые распространяются на все, что находится над и под поверхностью земель, если иное не предусмотрено законами о недрах, воздушным и водным законодательством, и ограничивают или запрещают размещение и (или) использование расположенных на таких земельных участках объектов недвижимого имущества и (или) ограничивают или запрещают использование земельных участков для осуществления иных видов деятельности, которые несовместимы с целями установления зон с особыми условиями использования территорий[footnoteRef:15]. [15:  Статья 104 Земельного кодекса Российской Федерации.] 

Перечень зон с особыми условиями использования территорий изложен в статье 105 Земельного кодекса Российской Федерации.
Правительство Российской Федерации утверждает положение в отношении каждого вида зон с особыми условиями использования территорий, за исключением зон с особыми условиями использования территорий, которые возникают в силу федерального закона (водоохранные зоны, прибрежные защитные полосы, защитные зоны объектов культурного наследия)[footnoteRef:16]. [16:  Статья 106 Земельного кодекса Российской Федерации.] 

Изменение, прекращение существования зоны с особыми условиями использования территории осуществляются на основании решения уполномоченного органа государственной власти, органа местного самоуправления[footnoteRef:17]. [17:  Пункт 6 статьи 106 Земельного кодекса Российской Федерации.] 

Обязательным приложением к решению об установлении зоны с особыми условиями использования территории, а также к решению об изменении зоны с особыми условиями использования территории, предусматривающему изменение границ данной зоны, являются сведения о границах данной зоны, которые должны содержать графическое описание местоположения границ данной зоны, перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости[footnoteRef:18]. [18:  Пункт 10 статьи 106 Земельного кодекса Российской Федерации.] 

Подготовка предусмотренных сведений о границах зоны с особыми условиями использования территории обеспечивается собственниками зданий, сооружений, в связи с размещением которых устанавливаются или изменяются соответствующие зоны, иным правообладателем таких здания, сооружения, если данная обязанность предусмотрена документом, на основании которого им осуществляются владение и (или) пользование такими зданием, сооружением, застройщиками в случае установления зоны с особыми условиями использования территории в связи с размещением планируемого к строительству объекта, а при отсутствии правообладателей, застройщиков или в случае установления зон с особыми условиями использования территорий по основаниям, не связанным с размещением зданий, сооружений, - органами государственной власти или органами местного самоуправления, уполномоченными на принятие решений об установлении, изменении, о прекращении существования зоны с особыми условиями использования территории, органами государственной власти или органами местного самоуправления, уполномоченными на установление границ зоны с особыми условиями использования территории, возникающей в силу федерального закона[footnoteRef:19]. [19:  Пункт 11 статьи 106 Земельного кодекса Российской Федерации.] 

В случае если зона с особыми условиями использования территории возникает в силу федерального закона, принятие решения об установлении или изменении зоны с особыми условиями использования территории не требуется[footnoteRef:20]. [20:  Пункт 19 статьи 106 Земельного кодекса Российской Федерации.] 

Последствия установления, изменения, прекращения существования зон с особыми условиями использования территорий установлены статьей 107 Земельного кодекса Российской Федерации.
Согласно законодательным требованиям при размещении, проектировании, строительстве и реконструкции территорий должен соблюдаться комплекс ограничений, обеспечивающий благоприятное состояние окружающей среды для жизнедеятельности человека и функционирования природных экосистем.
На картах материалов по обоснованию отображены зоны с особыми условиями использования территории, действующие в силу федерального законодательства.
1.10.1 [bookmark: _Toc212476459][bookmark: _Toc227158992] Охранная зона объектов электроэнергетики
(объектов электросетевого хозяйства и объектов по производству электрической энергии)
[bookmark: _Toc64556320][bookmark: _Toc161048316][bookmark: _Toc195002885]В охранных зонах в целях обеспечения безопасных условий эксплуатации и исключения возможности повреждения линий электропередачи и иных объектов электросетевого хозяйства устанавливаются особые условия использования территории и определяются в соответствии с Порядком установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон[footnoteRef:21].  [21:  Постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 года № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»  (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 21 декабря 2018 года № 1622).] 

В материалах генерального плана отображены зоны с особыми условиями использования территории, сведения о которых содержатся в Едином государственном реестре недвижимости с регистрационными номерами: 35:25-6.160, 35:25-6.197, 35:25-6.136, 35:25-6.88, 35:25-6.216, 35:00-6.227, 35:25-6.1037, 35:25-6.225, 35:25-6.41, 35:25-6.684, 35:25-6.2788, 35:25-6.2795, 35:25-6.2805, 35:25-6.2810, 35:25-6.2812, 35:25-6.950, 35:25-6.2797, 35:25-6.2798, 35:25-6.2799, 35:25-6.2804, 35:25-6.2811, 35:25-6.2814, 35:25-6.2802, 35:25-6.2843, 35:25-6.2800, 35:25-6.2785, 35:25-6.1045, 35:25-6.178.
1.10.2 [bookmark: _Toc227158993]Охранная зона трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов)
Охранная зона газопровода[footnoteRef:22] – это зона с особыми условиями использования территории, которая устанавливается в порядке[footnoteRef:23], определенном Правительством Российской Федерации, вдоль трассы газопроводов и вокруг других объектов данной системы газоснабжения в целях обеспечения нормальных условий эксплуатации таких объектов и исключения возможности их повреждения. [22:  Ст. 2 Федерального закона от 31 марта 1999 года № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 12 декабря 2023 года № 575-ФЗ);]  [23:  Постановление Правительства российской федерации от 20 ноября 2000 года № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей» (в редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 17 мая 2016 года № 444).] 

На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается:
а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения;
б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;
в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений;
г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей;
д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;
е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей;
ж) разводить огонь и размещать источники огня;
з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра;
и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики;
к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них;
л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.
В охранных зонах магистральных газопроводов запрещается[footnoteRef:24]:  [24:  Постановление Правительства Российской Федерации от 8 сентября 2017 года № 1083 «Об утверждении Правил охраны магистральных газопроводов».] 

перемещать, засыпать, повреждать и разрушать контрольно-измерительные и контрольно-диагностические пункты, предупредительные надписи, опознавательные и сигнальные знаки местонахождения магистральных газопроводов; 
открывать двери и люки необслуживаемых усилительных пунктов на кабельных линиях связи, калитки ограждений узлов линейной арматуры, двери установок электрохимической защиты, люки линейных и смотровых колодцев, открывать и закрывать краны, задвижки, отключать и включать средства связи, энергоснабжения, устройства телемеханики магистральных газопроводов; 
устраивать свалки, осуществлять сброс и слив едких и коррозионно-агрессивных веществ и горюче-смазочных материалов; 
складировать любые материалы, в том числе горюче-смазочные, или размещать хранилища любых материалов; 
повреждать берегозащитные, водовыпускные сооружения, земляные и иные сооружения (устройства), предохраняющие магистральный газопровод от разрушения; 
осуществлять постановку судов и плавучих объектов на якорь, добычу морских млекопитающих, рыболовство придонными орудиями добычи (вылова) водных биологических ресурсов, плавание с вытравленной якорь-цепью; 
проводить дноуглубительные и другие работы, связанные с изменением дна и берегов водных объектов, за исключением работ, необходимых для технического обслуживания объекта магистрального газопровода; 
проводить работы с использованием ударно-импульсных устройств и вспомогательных механизмов, сбрасывать грузы; 
осуществлять рекреационную деятельность, кроме деятельности, предусмотренной подпунктом «ж» пункта 6 настоящих Правил, разводить костры и размещать источники огня; 
огораживать и перегораживать охранные зоны; 
размещать какие-либо здания, строения, сооружения, не относящиеся к объектам, указанным в пункте 2 настоящих Правил, за исключением объектов, указанных в подпунктах «д» - «к» и «м» пункта 6 настоящих Правил; 
осуществлять несанкционированное подключение (присоединение) к магистральному газопроводу. 
В материалах генерального плана отображена зона с особыми условиями использования территории, сведения о которой содержатся в Едином государственном реестре недвижимости с реестровым номером 35:25-6.148. 
1.10.3 [bookmark: _Toc161048320][bookmark: _Toc202172762][bookmark: _Toc227158994]Водоохранная зона и прибрежная защитная полоса
Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии (границам водного объекта) морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира[footnoteRef:25]. [25:  Часть 1 статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации.] 

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности[footnoteRef:26]. [26:  Часть 2 статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации.] 

В границах водоохранных зон запрещаются[footnoteRef:27]: [27:  Часть 15 статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации.] 

1) использование сточных вод в целях повышения почвенного плодородия;
2) размещение кладбищ, объектов уничтожения биологических отходов, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов, а также загрязнение территории загрязняющими веществами, предельно допустимые концентрации которых в водах водных объектов рыбохозяйственного значения не установлены;
3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;
4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие, а также движения транспортных средств автомобильного транспорта на период создания объектов, предназначенных для осуществления рекреационной деятельности, в соответствии с частью 16.4 статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации;
5) строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, инфраструктуры внутренних водных путей, в том числе баз (сооружений) для стоянки маломерных судов, объектов органов федеральной службы безопасности), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;
6) хранение пестицидов и агрохимикатов (за исключением хранения агрохимикатов в специализированных хранилищах на территориях морских портов за пределами границ прибрежных защитных полос), применение пестицидов и агрохимикатов;
7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;
8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых 
(за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года
№ 2395-1 «О недрах»).
В границах прибрежных защитных полос запрещаются[footnoteRef:28]: [28:  Часть 17 статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации.] 

1) распашка земель;
2) размещение отвалов размываемых грунтов;
3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.
Установление границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов, включая обозначение на местности посредством специальных информационных знаков на территориях, используемых для рекреационных целей (туризма, физической   культуры   и  спорта, организации отдыха  и  укрепления здоровья   граждан,  в  том  числе организации   отдыха детей  и  их оздоровления), осуществляется  в порядке,  установленном Правительством Российской Федерации[footnoteRef:29]. [29:  Постановление Правительства Российской Федерации от 31 октября 2024 № 1459 «Об утверждении Правил установления границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов». ] 

Размеры водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов представлены в таблице 1.8.2.1.
1.10.4 [bookmark: _Toc212476466][bookmark: _Toc227158995]Санитарно-защитная зона
Санитарно-защитная зона[footnoteRef:30] - это специальная территория с особым режимом использования, размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами. По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме. [30:  РД-АПК 1.10.07.01-12. Система рекомендательных документов в агропромышленном комплексе Министерства сельского хозяйства Российской Федерации. Методические рекомендации по технологическому проектированию. Методические рекомендации по технологическому проектированию ветеринарных объектов для животноводческих, звероводческих, птицеводческих предприятий и крестьянских (фермерских) хозяйств, утверждены и введены в действие Минсельхозом России 6 июля 2012 года.] 

Санитарно-защитные зоны устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор[footnoteRef:31].  [31:  ч. 2 ст. 12 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» ] 

Санитарно-защитные зоны устанавливаются в соответствии с СанПиНом 2.2.1/2.1.1.1200-03[footnoteRef:32] «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». Требования указанных санитарных правил распространяются на размещение, проектирование, строительство и эксплуатацию вновь строящихся, реконструируемых промышленных объектов и производств, объектов транспорта, связи, сельского хозяйства, энергетики, опытно-экспериментальных производств, объектов коммунального назначения, спорта, торговли, общественного питания и др., являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека. [32:  Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 25 сентября 2007 года № 74 «О введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» ] 

Порядок установления, изменения и прекращения существования санитарно-защитных зон, а также особые условия использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон осуществляется в соответствии с Правилами установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон[footnoteRef:33]. [33:  Постановление Правительства Российской Федерации от 3 марта 2018 года № 222 «Об утверждении Правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон».] 

Территория санитарно-защитной зоны предназначена для:
обеспечения снижения уровня воздействия до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам воздействия за ее пределами предельно-допустимых концентраций, предельно-допустимых уровней);
создания санитарно-защитного барьера между территорией предприятия (группы предприятий) и территорией жилой застройки;
организации дополнительных озелененных площадей, обеспечивающих экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха, и повышение комфортности микроклимата.
В соответствии с пунктом 5 постановлением Правительства Российской Федерации от 3 марта 2018 года №222[footnoteRef:34] и пп. 5.1-5.2 СанПиНом 2.2.1/2.1.1.1200-03 в границах санитарно-защитной зоны не допускается использования земельных участков в целях: [34:  Постановление Правительства Российской Федерации от 3 марта 2018 года № 222 «Об утверждении Правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон».] 

а) размещения жилой застройки, объектов образовательного и медицинского назначения, спортивных сооружений открытого типа, организаций отдыха детей и их оздоровления, зон рекреационного назначения и для ведения садоводства;
б) размещения объектов для производства и хранения лекарственных средств, объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции, комплексов водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, использования земельных участков в целях производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, предназначенной для дальнейшего использования в качестве пищевой продукции, если химическое, физическое и (или) биологическое воздействие объекта, в отношении которого установлена санитарно-защитная зона, приведет к нарушению качества и безопасности таких средств, сырья, воды и продукции в соответствии с установленными к ним требованиями. 
Согласно п. 5.3 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 допускается размещать в границах санитарно-защитной зоны промышленного объекта или производства: нежилые помещения для дежурного аварийного персонала, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель), здания управления, конструкторские бюро, здания административного назначения, научно-исследовательские лаборатории, поликлиники, спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, мотели, гостиницы, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, пожарные депо, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, автозаправочные станции, станции технического обслуживания автомобилей.
Ориентировочные размеры санитарно-защитных зон предприятий и сооружений представлены в разделах 1.8.1 материалов по обоснованию.
[bookmark: _Toc111109150][bookmark: _Toc125382958][bookmark: _Toc161048319][bookmark: _Toc224287656][bookmark: _Toc227158996]1.10.5 Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, а также устанавливаемые в случаях предусмотренных Водным кодексом Российской Федерации, в отношении подземных водных объектов зоны специальной охраны
Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения устанавливаются, изменяются, прекращают существование по решению органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации. При этом решения об установлении, изменении зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения принимаются при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии границ таких зон и ограничений использования земельных участков в границах таких зон санитарным правилам. Положение о зонах санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения утверждается Правительством Российской Федерации[footnoteRef:35]. [35:  ст. 18 Федеральный закон от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».] 

Санитарно - эпидемиологические требования к организации и эксплуатации зон санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения установлены в СанПиН 2.1.4.1110-02  «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». 
Основной целью создания и обеспечения режима в зонах санитарной охраны является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены. 
Зоны санитарной охраны принимаются в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 и предусматриваются из 3-х поясов:
первый пояс (зона строгого режима) включает территорию расположения водозабора и площадку ВОС;
второй и третий пояс (зона ограничений) включает территорию, назначенную для охраны от загрязнения источника водоснабжения. Санитарная охрана магистральных водопроводов обеспечивается санитарно-защитной полосой. Проект зон санитарной охраны источников водоснабжения разрабатывается отдельно на основании сведений санитарно-топографического обследования территорий, отведенных для включения в водоохранные полосы и зоны.
Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно - защитной полосой.
Ширина санитарно-защитной полосы водоводов принимается 50 м по обе стороны от крайних линий. При прокладке водоводов по застроенной территории ширина санитарно-защитной полосы согласовывается с Роспотребнадзором.
Мероприятия предусматриваются для каждого пояса ЗСО в соответствии с его назначением. Они могут быть единовременными, осуществляемыми до начала эксплуатации водозабора, либо постоянными, режимного характера. Основные мероприятия на территории ЗСО установлены разделом III СанПиН 2.1.4.1110-02.
Ограничения использования земельных участков, расположенных в зонах санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, устанавливаются СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и статьями 43-44 Водного кодекса Российской Федерации.
Для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения должны использоваться защищенные от загрязнения и засорения поверхностные водные объекты и подземные водные объекты, пригодность которых для указанных целей определяется на основании санитарно-эпидемиологических заключений[footnoteRef:36]. [36:  статья 43 Водного кодекса Российской Федерации.] 

Согласно статье 44 Водного кодекса Российской Федерации, в границах первого пояса зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения и первой зоны округов санитарной (горно-санитарной) охраны природных лечебных ресурсов запрещается сброс сточных, в том числе дренажных, вод в водные объекты.
Сброс очищенных сточных вод в водные объекты, расположенные во втором и в третьем поясах зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, во второй и в третьей зонах округов санитарной (горно-санитарной) охраны природных лечебных ресурсов, допускается при условии оборудования объектов, осуществляющих такой сброс, сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, а также при условии соответствия качества сточных, в том числе дренажных, вод требованиям, предусмотренным Водным кодексом Российской Федерации, законодательством в области охраны окружающей среды, законодательством в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.
Мероприятия в границах ЗСО источников водоснабжения дополнительно изложены в разделе 2.6.2.
Сведения о фактических размерах ЗСО источников водоснабжения на территории поселка Федотово в ЕГРН отсутствуют. 
В генеральном плане первые пояса действующих артезианских скважин приняты согласно пункту 2.2 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» радиусом 30 метров от устья скважины.
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2.1 [bookmark: _Toc141977472][bookmark: _Toc179209505][bookmark: _Toc227158998]Сведения об утвержденных документах стратегического планирования, о национальных проектах, об инвестиционных программах субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса, о решениях органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающих создание объектов местного значения
1 [bookmark: _Toc192603907][bookmark: _Toc192854138][bookmark: _Toc193111455][bookmark: _Toc193112553][bookmark: _Toc193112625][bookmark: _Toc193112696][bookmark: _Toc193798932][bookmark: _Toc193799087][bookmark: _Toc194406261][bookmark: _Toc194481689][bookmark: _Toc194487792][bookmark: _Toc194909826][bookmark: _Toc194909936][bookmark: _Toc195002785][bookmark: _Toc195002897][bookmark: _Toc222996554][bookmark: _Toc223010150][bookmark: _Toc223354840][bookmark: _Toc224826333][bookmark: _Toc226033458][bookmark: _Toc227143404][bookmark: _Toc227158999][bookmark: _Toc179209506]
2 [bookmark: _Toc192603908][bookmark: _Toc192854139][bookmark: _Toc193111456][bookmark: _Toc193112554][bookmark: _Toc193112626][bookmark: _Toc193112697][bookmark: _Toc193798933][bookmark: _Toc193799088][bookmark: _Toc194406262][bookmark: _Toc194481690][bookmark: _Toc194487793][bookmark: _Toc194909827][bookmark: _Toc194909937][bookmark: _Toc195002786][bookmark: _Toc195002898][bookmark: _Toc222996555][bookmark: _Toc223010151][bookmark: _Toc223354841][bookmark: _Toc224826334][bookmark: _Toc226033459][bookmark: _Toc227143405][bookmark: _Toc227159000]
2.1 [bookmark: _Toc192603909][bookmark: _Toc192854140][bookmark: _Toc193111457][bookmark: _Toc193112555][bookmark: _Toc193112627][bookmark: _Toc193112698][bookmark: _Toc193798934][bookmark: _Toc193799089][bookmark: _Toc194406263][bookmark: _Toc194481691][bookmark: _Toc194487794][bookmark: _Toc194909828][bookmark: _Toc194909938][bookmark: _Toc195002787][bookmark: _Toc195002899][bookmark: _Toc222996556][bookmark: _Toc223010152][bookmark: _Toc223354842][bookmark: _Toc224826335][bookmark: _Toc226033460][bookmark: _Toc227143406][bookmark: _Toc227159001]
2.1.1 [bookmark: _Toc227159002]Анализ существующих документов стратегического и территориального планирования Российской Федерации
В соответствии со схемами территориального планирования Российской Федерации на территории населенного пункта поселок Федотово Вологодского муниципального округа размещение объектов федерального значения не предусмотрено.
2.1.2 [bookmark: _Toc179209507][bookmark: _Toc227159003]Анализ существующих документов стратегического и территориального планирования Вологодской области
Основным документом стратегического планирования Вологодской области является Стратегия социально-экономического развития Вологодской области на период до 2036 года, утвержденная постановлением Правительства Вологодской области от 20 февраля 2026 года № 194.
Основным документом территориального планирования Вологодской области является Схема территориального планирования Вологодской области, утвержденная постановлением Правительства Вологодской области от 12 мая 2009 года № 750.
Региональные нормативы градостроительного проектирования Вологодской области утверждены постановлением Правительства Вологодской области от 11 апреля 2016 года № 338.
В соответствии со Стратегией социально-экономического развития Вологодской области на период до 2036 года на территории населенного пункта поселок Федотово Вологодского муниципального округа строительство объектов не запланировано.
2.1.2.1 [bookmark: _Toc179209508][bookmark: _Toc227159004]Мероприятия, предусмотренные в Схеме территориального планирования Вологодской области
Объектов регионального значения, размещаемых на территории поселка Федотово Вологодского муниципального округа, согласно Схеме территориального планирования Вологодской области, не предусмотрено.
2.1.3 [bookmark: _Toc141977476][bookmark: _Toc227159005][bookmark: _Toc141977477]Развитие планировочной структуры и функционального зонирования территории
Анализ планировочной организации территории является исходной базой для разработки проектных предложений по территориальному планированию и позволяет определить принципиальные подходы к организации территории муниципального образования и перспективы его развития, обеспечить стабильность и устойчивость развития каркаса территории, выявить главные и второстепенные планировочные оси и планировочные центры, функциональную основу пространственно-планировочной организации территории, место природного каркаса и исторического фактора в формировании планировочной структуры, роль природно-экологического потенциала территории, взаимосвязи системы расселения и планировочной структуры, вскрыть потенциальные возможности организации территории, в том числе скрытые резервы.
Одним из основных инструментов регулирования градостроительной деятельности является функциональное зонирование территории. 
Архитектурно-планировочная организация основана на принципе функционального зонирования территории, предполагающего разграничение функций и процессов жизни населения. Генеральным планом предусматривается четкое зонирование территории с учетом функциональных и транспортных связей между этими частями и соблюдением экологических, экономических, санитарных, архитектурных и других требований, направленных на обеспечение благоприятных условий для расселения постоянного населения, охраны природы и отдыха.
Функциональные зоны определены в соответствии с рекомендациями 
СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 9 января 2018 года № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 года № 793».
В генеральном плане выделены следующие виды функциональных зон:
1. Жилые зоны.
Жилые зоны предусмотрены в целях создания для населения удобной, здоровой и безопасной среды проживания. В жилых зонах допускается размещение объектов в соответствии с требованиями СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».
При выделении жилых зон предусмотрена их дифференциация по типам застройки, ее этажности и плотности, местоположению с учетом историко-культурных, природно-климатических и других местных особенностей. 
2. Общественно-деловые зоны.
Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, объектов среднего профессионального и высшего профессионального образования, административных, научно-исследовательских учреждений, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, объектов делового, финансового назначения, объектов, необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности человека.
3. Коммунально-складские зоны и зоны инженерной инфраструктуры.
Коммунально-складские зоны и зоны инженерной инфраструктуры предназначены для размещения коммунальных и складских объектов, объектов инженерной, объектов, необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности человека (в том числе зданий пожарных депо), а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов.
4. Зоны сельскохозяйственного использования.
В границах населенного пункта выделены зоны садоводства, огородничества.
5. Зона рекреационного назначения.
Зона озелененных территорий общего пользования (парки, сады, скверы, бульвары, городские леса). 
6. Зона режимных территорий.
Зона для обеспечения деятельности режимных учреждений.
7. Зона озелененных территорий специального назначения. 

Таблица 2.1.3.1
Функциональное зонирование территории

	Индекс зоны
	Типы функциональных зон
	Единица измерения
	Современное состояние
	На 2045 год



	1
	2
	4
	5
	6

	1
	Жилые зоны, из них: 

	1.1
	зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный)
	кв. м.
	-
	35644,70

	1.2
	зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный)
	кв. м.
	189381,89
	189381,89

	2
	Общественно-деловые зоны, из них:

	2.1
	общественно-деловые зоны
	кв. м.
	14867,19
	14867,19

	2.2
	многофункциональная общественно-деловая зона
	кв. м.
	7311,98
	7311,98

	2.2
	зона специализированной общественной застройки 
	кв. м.
	87524,53
	113702,2

	3
	Коммунально-складские зоны и зоны инженерной инфраструктуры

	3.1
	коммунально-складские зоны
	кв. м.
	126487,52
	126487,52

	3.2
	зоны инженерной инфраструктуры
	кв. м.
	43923,57
	43923,57

	4
	Зоны сельскохозяйственного использования

	4.1
	Зона садоводства, огородничества
	кв. м.
	241318,41
	241318,41

	5
	Зона рекреационного назначения

	5.1
	Зона озелененных территорий общего пользования (парки, сады, скверы, бульвары, городские леса)
	кв. м.
	389469,47
	389464,10

	6
	Зона режимных территорий
	кв. м.
	10387,36
	10387,36

	7
	Зона озелененных территорий специального назначения
	кв. м.
	191011,95
	191011,95


Графическое отображение функционального зонирования территории представлено на Карте функциональных зон. 
Баланс территории составлен в результате обмера чертежа. 

2.2 [bookmark: _Toc227159006]Основные направления социально-экономического развития
1.1. [bookmark: _Toc192854148][bookmark: _Toc193111465][bookmark: _Toc193112563][bookmark: _Toc193112635][bookmark: _Toc193112706][bookmark: _Toc193798942][bookmark: _Toc193799097][bookmark: _Toc194406273][bookmark: _Toc194481699][bookmark: _Toc194487802][bookmark: _Toc194909836][bookmark: _Toc194909946][bookmark: _Toc195002795][bookmark: _Toc195002907][bookmark: _Toc222996562][bookmark: _Toc223010158][bookmark: _Toc223354848][bookmark: _Toc224826341][bookmark: _Toc226033467][bookmark: _Toc227143412][bookmark: _Toc227159007][bookmark: _Toc141977478]
1.2. [bookmark: _Toc192854149][bookmark: _Toc193111466][bookmark: _Toc193112564][bookmark: _Toc193112636][bookmark: _Toc193112707][bookmark: _Toc193798943][bookmark: _Toc193799098][bookmark: _Toc194406274][bookmark: _Toc194481700][bookmark: _Toc194487803][bookmark: _Toc194909837][bookmark: _Toc194909947][bookmark: _Toc195002796][bookmark: _Toc195002908][bookmark: _Toc222996563][bookmark: _Toc223010159][bookmark: _Toc223354849][bookmark: _Toc224826342][bookmark: _Toc226033468][bookmark: _Toc227143413][bookmark: _Toc227159008]
2.2.1 [bookmark: _Toc194481701][bookmark: _Toc194487804][bookmark: _Toc194909838][bookmark: _Toc194909948][bookmark: _Toc195002797][bookmark: _Toc195002909][bookmark: _Toc222996564][bookmark: _Toc223010160][bookmark: _Toc223354850][bookmark: _Toc224826343][bookmark: _Toc227159009][bookmark: _Toc141977479][bookmark: _Toc141977499]Прогноз численности населения
В соответствии со Стратегией пространственного развития Российской Федерации на период до 2030 года с прогнозом до 2036 года[footnoteRef:37] наблюдается ухудшение демографической обстановки в большинстве субъектов Российской Федерации, регистрируются снижение рождаемости и естественная убыль населения. [37:  Распоряжение Правительства РФ от 28 декабря 2024 года № 4146-р «Об утверждении Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до 2030 года с прогнозом до 2036 года».] 

Согласно Стратегии социально-экономического развития Вологодской области на период до 2036 года[footnoteRef:38] предусмотрены меры государственной политики, направленные на обеспечение экономического роста и повышение качества жизни населения, что должно позволить замедлить темпы убыли населения. [38:  Постановление Правительства Вологодской области от 20 февраля 2026 года № 194 «О Стратегии социально-экономического развития Вологодской области на период до 2036 года».] 

Согласно информации администрации Вологодского муниципального округа на территории п. Федотово, также наблюдается снижение численности населения с 4230 человек в 2023 году до 4225 человек на 29 января 2026 года.
Генеральным планом увеличение численности населения не предусмотрено.
2.2.2 [bookmark: _Toc227159010]Жилищное строительство
В соответствии с Стратегией развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации на период до 2030 года с прогнозом до 2035 года[footnoteRef:39], обеспеченность населения жильем (численность населения определена по данным прогноза Росстата) к 2035 года должен вырасти до 36,7 кв.м на человека (базовый сценарий реализации Стратегии).  [39:  Распоряжение Правительства Российской Федерации от 31 октября 2022 года № 3268-р «Об утверждении Стратегии развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации на период до 2030 года с прогнозом до 2035 года». 
] 

Согласно численности населения (4225 чел.), требуемый жилищный фонд к 2045 году составляет 155,06 тыс. кв.м.
Площадь существующего жилищного фонда составляет 124,179 тыс.кв.м., информация о площади жилищного фонда, признанного аварийным отсутствует.  
Ниже приведен расчет жилищного фонда для населения на расчетный срок.
		Таблица 2.2.2.1
Расчет жилищного фонд муниципального округа на расчетный срок
	№
п/п
	Площадь существующего жилищного фонда, тыс.кв.м
	Убыль, тыс.кв.м
	Сохраняемый жилой фонд, тыс.кв.м
	Потребность в жилищном фонде на 2045год, тыс.кв.м
	Новое строительство, тыс.кв.м
	Площадь жилищного фонд к 2045 году, тыс.кв.м

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	124,179
	-
	124,179
	155,06
	30,881
	155,06


Достижение показателя жилищной обеспеченности будет достигаться за счет строительства малоэтажных жилых домов (до 4 этажей, включая мансардный), в границах населенного пункта на свободных от застройки территориях.
2.2.3 [bookmark: _Toc227159011][bookmark: _Toc141977481]Развитие объектов обслуживания населения
Генеральным планом размещение объектов обслуживания населения не предусмотрено.
2 [bookmark: _Toc226033472][bookmark: _Toc227143417][bookmark: _Toc227159012][bookmark: _Toc126346955]
2.1 [bookmark: _Toc226033473][bookmark: _Toc227143418][bookmark: _Toc227159013]
2.2 [bookmark: _Toc226033474][bookmark: _Toc227143419][bookmark: _Toc227159014]
2.2.1 [bookmark: _Toc226033475][bookmark: _Toc227143420][bookmark: _Toc227159015]
2.2.4 [bookmark: _Toc227159016]Развитие сети образовательных учреждений
Расчет потребности в учреждениях образования муниципального округа (минимально допустимый уровень обеспеченности) выполнен с учетом РНГП Вологодской области и приведен в таблице 2.2.1.1.1.
п. Федотово, в соответствии с РНГП Вологодской области, относиться к низкому уровню урбанизации муниципальных образований.
Таблица 2.2.4.1
Расчет потребности в учреждениях образования
	№ пп
	Существующая емкость (количество мест), место
	Нормативное количество мест,
место
	Потребность, место
	Нехватка
	Потребность в новом строительстве

	
	Вместимость здания, 
место

	Количество обучающихся, человек

	
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Дошкольные общеобразовательные организации

	
	367
	247
	41 на 100 детей в возрасте от 0 до 7 лет 
(258чел[footnoteRef:40].) [40:  Численность возрастной группы населения приняты в соответствии процентному соотношению населения Вологодского муниципального округа и данным (возрастные группы) администрации  Вологодского муниципального округа  по состоянию на 1 января 2025 года.
] 

	106
	-
	-

	2
	Общеобразовательные организации (начального, основного и среднего общего образования)

	
	900
	516
	41 на 100 детей в возрасте от 7 до 18 лет 
(664 чел1.)
	273
	-
	-

	3
	Дополнительное образование

	
	Нет данных
	100
	75 на 100 детей в возрасте от 5 до 18 лет 
(750 чел1.)
	563
	463
	-



Исходя из нормативных показателей, видно, что существующие емкости общеобразовательных учреждений полностью покрывают потребности населения муниципального округа. Потребность в местах дополнительного образования предусмотрена в структуре существующих учреждений (образовательная организация (школа), библиотека, дом культур и другие).
2.2.5 [bookmark: _Toc126346956][bookmark: _Toc227159017]Развитие сети здравоохранения
Объекты здравоохранения относятся к объектам регионального значения, они определяются Схемой территориального планирования Вологодской области.
Согласно действующей Схеме территориального планирования, в области здравоохранения строительство новых объектов не предусмотрено. 
2.2.6 [bookmark: _Toc227159018]Развитие сети объектов физической культуры и массового спорта
Расчет потребности в учреждениях физической культуры и массового спорта муниципального округа (минимально допустимый уровень обеспеченности) выполнен с учетом РНГП Вологодской области и приведен в таблице 2.2.6.1.
Таблица 2.2.6.1
Расчет потребности п. Федотово в учреждениях физической культуры и спорта
	№ пп
	Наименование
	Расчетный норматив
	Существующая инфраструктура
	Нормативная потребность на расчетный срок
	Потребность в новом строительстве



	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Универсальный спортивно-зрелищный зал (спортивный зал)
	Кв. м площади пола на 1000 человек
	60-80
	1073,4
	253,5-338,0
	-

	2
	Крытый плавательный бассейн
	Кв. м зеркала воды на 1000 чел.
	20
	-
	-
	-*

	3
	Плоскостное спортивное сооружение включающее игровую спортивную площадку и (или) уличные тренажеры, турники и иные сооружения
	га
на 1000 чел.
	 0,7-0,9
	0,9148
	3,0-3,8
	2,08-2,89


*Доступ населения к услугам бассейна будет осуществляться в г. Вологда муниципального округа в соответствие с 90-ти минутной транспортной доступностью.
Из расчета потребности в учреждениях физической культуры и спорта следует о недостаточности обеспечения территории населенного пункта плоскостными спортивными сооружениями.
Обеспеченность объектами спорта в Российской Федерации, определяется исходя из Единовременной пропускной способности объекта спорта (далее - ЕПС).
При определении нормативной потребности муниципального округа в объектах физической культуры и спорта, рекомендуется использовать усредненный норматив ЕПС - 122 человека на 1000 населения, установленный Методическими рекомендациями о применении нормативов и норм при определении потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта, утвержденные приказом Министерства спорта Российской Федерации от 21 марта 2018 года № 244 (далее – Методические рекомендации). 
Таблица 2.2.6.2
Расчет потребности в учреждениях физической культуры и спорта согласно Методических рекомендаций
	№ пп
	Наименование учреждения

	Единицы измерения
	Фактическая вместимость
	Норматив на 1000 жителей
	Расчетный срок  (2045 год)

	
	
	
	
	
	Потребность к расчетному сроку при населении 4225 чел.
	Потребность в новом строительстве

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Объекты физической культуры и массового спорта
	ЕПС тыс. человек
	182
	122
	515
	333


Генеральным планом предусмотрено размещение плоскостного спортивного сооружения (в том числе спортивные (игровые) площадки, спортивное поле, включая спортивное поле) площадью 2,617 га.
2.2.7 [bookmark: _Toc227159019]Развитие сети объектов культуры и искусства
[bookmark: _Toc141977500]Населенный пункт п. Федотово обеспечен объектами культуры и искусства.
2.2.8 [bookmark: _Toc227159020]Объекты общественного питания, торговли и бытового обслуживания
Расчет потребности в учреждениях общественного питания, торговли и бытового обслуживания муниципального округа (минимально допустимый уровень обеспеченности) выполнен с учетом РНГП Вологодской области.
Таблица 2.2.8.1
	№ пп
	Наименование, 
вид объекта
	Единицы измерения
	Норматив
	Существующая инфраструктура
	Нормативная потребность на расчетный срок
	Потребность в новом строительстве



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Предприятия общественного питания
	Мест на 1000 человек
	36
	Нет данных
	1522
	-

	2
	Предприятия торговли
	Кв.м. торговой площади на 1000 человек
	270
	1536,65
	1140,75
	-

	3
	Предприятия бытового обслуживания
	Рабочее место на 1000 человек
	6
	Нет данных
	26
	-


2.2.9 [bookmark: _Toc227159021]Объекты организаций ритуальных услуг и места захоронения
Расчет потребности в объектах организаций ритуальных услуг и места захоронения муниципального округа (минимально допустимый уровень обеспеченности) выполнен с учетом РНГП Вологодской области.
Таблица 2.2.9.1
	№ пп
	Наименование, 
вид объекта
	Единицы измерения
	Норматив
	Существующая инфраструктура
	Нормативная потребность на расчетный срок
	Потребность в новом строительстве



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Кладбище традиционного захоронения
	Мест захоронения умерших, га на 1000 человек
	0,22
	2,4
	0,93
	-


2.2.10 [bookmark: _Toc227159022] Объекты массового отдыха жителей
Расчет потребности в объектах массового отдыха жителей муниципального округа (минимально допустимый уровень обеспеченности) выполнен с учетом РНГП Вологодской области.
Таблица 2.2.10.1
	№ пп
	Наименование, 
вид объекта
	Единицы измерения
	Норматив
	Существующая инфраструктура
	Нормативная потребность на расчетный срок
	Потребность в новом строительстве



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Объекты массового отдыха
	Уровень обеспеченности населения объектами в местах массового отдыха, кв. м на человека
	450
	отсутствуют
	-
	-


1. [bookmark: _Toc226033476][bookmark: _Toc227143428][bookmark: _Toc227159023][bookmark: _Toc191983586][bookmark: _Toc195002917]
2. [bookmark: _Toc226033477][bookmark: _Toc227143429][bookmark: _Toc227159024]
2.1. [bookmark: _Toc226033478][bookmark: _Toc227143430][bookmark: _Toc227159025]
2.2. [bookmark: _Toc226033479][bookmark: _Toc227143431][bookmark: _Toc227159026]
2.2.1. [bookmark: _Toc226033480][bookmark: _Toc227143432][bookmark: _Toc227159027]
2.2.2. [bookmark: _Toc226033481][bookmark: _Toc227143433][bookmark: _Toc227159028]
2.2.3. [bookmark: _Toc226033482][bookmark: _Toc227143434][bookmark: _Toc227159029]
2.2.4. [bookmark: _Toc226033483][bookmark: _Toc227143435][bookmark: _Toc227159030]
2.2.11 [bookmark: _Toc227159031] Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения муниципального округа на комплексное развитие этих территорий
Таблица 2.2.11.1 
	№ пп
	Наименование мероприятия
	Результаты

	1
	2
	3

	1
	Строительство малоэтажных жилых домов (до 4 этажей, включая мансардный) в границах населенных пунктах
	замена аварийного жилья новым, укрепление жилищного фонда населенных пунктов, создание условий для стабилизации демографической ситуации, обеспечение населения жильем с учетом его потребностей

	2
	Размещение объектов физкультурно-спортивного назначения:
	обеспечение потребностей населения в активном отдыхе и занятиях спортом; повышение качества среды проживания за счет оборудования территории жилой застройки; улучшение здоровья населения на перспективу

	
	территория плоскостных спортивных сооружений (стадионы, корты, спортивные площадки, катки и т.д.)
	

	4
	Размещение объектов инженерной инфраструктуры
	развитие инженерной инфраструктуры сельского поселения; обеспечение потребностей в электроэнергии, отоплении, связи, водоснабжении и водоотведении


2.3 [bookmark: _Toc227159032]Предложения по установлению границ населенных пунктов муниципального округа
Согласно части 1 статьи 8 Федерального закона №172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую» установление или изменение границ населенных пунктов, а также включение земельных участков в границы населенных пунктов либо исключение земельных участков из границ населенных пунктов является переводом земель населенных пунктов или земельных участков в составе таких земель в другую категорию либо переводом земель или земельных участков в составе таких земель из других категорий в земли населенных пунктов.
Установлением или изменением границ населенного пункта является утверждение или изменение генерального плана, отображающего границы населенных пунктов.
Согласно части 3 статьи 5 Федерального закона №172-ФЗ перевод земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую считается состоявшимся с даты внесения изменений в сведения Единого государственного реестра недвижимости о категории земель или земельных участков.
Согласно части 1 статьи 84 Земельного кодекса Российской Федерации установление, изменение границ населенных пунктов осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности. Включение земельных участков в границы населенных пунктов не влечет за собой прекращение прав собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков.
Генеральным планом предусмотрено изменение границ населенного пункта, в части:
исключения территории по границе Вологодского лесничества (реестровый номер границы 35:25-15.1);
исключения из существующей границы земельных участков, относящихся к категории земли лесного фонда; 
исключения из существующей границы земельных участков, относящихся к категории земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, далее - земли промышленности … (согласно сведений ЕГРН);
исключением из существующей границы земельных участков, относящихся к категории земли сельскохозяйственного назначения (согласно сведений ЕГРН).
[bookmark: _Toc89940236]Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав муниципального округа или исключаются из их границ, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования, представлен в таблице 2.3.1.


Таблица 2.3.1
Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав муниципального округа или исключаются из их границ, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования их





	№
п/п
	Кадастровый номер земельного участка
	Характеристики ЗУ по сведениям ЕГРН
	Площадь включаемая
(исключаемая), га
	Планируемая категория земель
	Функциональная зона.
Цель планируемого использования
	Основание включения (исключения) земельного участка

	
	
	Категория земель
	Разрешенное использование
	Площадь ЗУ, кв.м.
	
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	п.Федотово

	1.1 
	Часть ЗУ К№ 35:25:0000000:1338

	Земли лесного фонда
	Для ведения лесного хозяйства
	131589056
	(64,07)
(35,29)
(0,27)
	Земли лесного фонда
	-
	Исключение из границ населенного пункта.
Земли лесного фонда

	1.2 
	Часть ЗУ К№ 35:25:0402043:603
	Земли лесного фонда
	-
	10799
	(0,048)
(1,413)
	Земли лесного фонда
	-
	

	1.3 
	Часть ЗУ К№ 35:25:0402043:266
	-
	-
	-
	(0,04)

	Земли промышленности…
	-
	Исключение из границ населенного пункта

	1.4 
	Часть кадастрового квартала
35:25:0402017
35:25:0402015
35:25:0402021
35:25:0402018
35:25:0402043
	-
	-
	-
	(1,734)
(1,154)
(1,139)
(3,163)
(0,046)
(0,034)
(0,007)
(0,086)
(0,038)
(0,256)
(0,184)
(0,019)
	Земли лесного фонда
	Зона лесов
	Исключение земель лесного фонда (пересечение с границей Вологодского лесничества - 35:25-15.1 на 07.02.2025)

	1.5 1
	Часть ЗУ К№ 35:25:0402021:22
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Для садоводства

	1490
	(0,027)
	Земли сельскохозяйственного назначения
	-
	Исключение из границ населенного пункта в соответствии категории земли земельного участка

	1.6 1
	Часть ЗУ К№ 35:25:0000000:1395
	Земли населенных пунктов
	для садоводства

	1736
	0,105
	-
	-
	Исключение земель лесного фонда (пересечение с землями лесного фонда согласно письму МЛКВО от 27.04.2026 №ИХ.03-3237/26)

	1.7 
	
	
	
	
	0,019
	Земли лесного фонда
	-
	

	1.8 
	Часть кадастрового квартала
35:25:0402017
35:25:0402015
35:25:0402021
	Земли населенных пунктов
	-
	-
	(0,217)
(0,235)
(1,547)
(0,384)

	Земли сельскохозяйственного назначения
	-
	Исключение территории с целью выравнивания границы населенного пункта

	1.9 
	Часть кадастрового квартала
35:25:0402017
35:25:0402015
35:25:0402021
35:25:0402018
35:25:0402043
	-
	-
	-
	(0,270)
(0,184)
(0,019)
(36,78)
(67,79)
	Земли лесного фонда
	-
	Исключение земель лесного фонда (пересечение с границей Вологодского лесничества - 35:25-15.1 на 07.02.2025; пересечение с границей ЗУ К№ 35:25:0000000:1338)

	1.10 
	Часть кадастрового квартала
35:25:0402015
	-
	-
	-
	0,068
0,113
	Земли населенных пунктов
	Жилая застройка
	Выравнивание границы населенного пункта

	1.11 
	35:25:0402018:1
	Земли населенных пунктов
	Для ведения садоводства
	500,00
	(0,050)
	Земли сельскохозяйственного назначения
	-
	Исключение из границ населенного пункта по решению администрации Вологодского муниципального округа (включение в границы населенного пункта и выделение функциональной зоны не требуется в связи с удаленностью от границ населенного пункта)

	1.12 
	35:25:0402015:2019
	Земли населенных пунктов
	для садоводства
	3000
	0,267
	-
	-
	Исключение земель лесного фонда (пересечение с землями лесного фонда согласно письму МЛКВО от 27.04.2026 №ИХ.03-3237/26)


	1.13 
	
	
	
	
	0,033
	Земли лесного фонда
	-
	

	1.14 
	35:25:0402015:2017
	Земли населенных пунктов
	для садоводства
	1367
	0,134
	-
	-
	

	1.15 
	
	
	
	
	0,003
	Земли лесного фонда
	-
	

	1.16 
	35:25:0402015:2015
	Земли населенных пунктов
	для садоводства
	1556
	0,081
	-
	-
	

	1.17 
	
	
	
	
	0,074
	Земли лесного фонда
	-
	

	1.18 
	35:25:0402015:2021
	Земли населенных пунктов
	для садоводства
	3000
	0,283
	-
	-
	

	1.19 
	
	
	
	
	0,017
	Земли лесного фонда
	-
	

	1.20 
	35:25:0402017:41
	Земли населенных пунктов
	для садоводства
	535
	535
	Земли лесного фонда
	-
	

	1.21 
	35:25:0402017:166
	Земли населенных пунктов
	для садоводства
	449
	449
	Земли лесного фонда
	-
	

	1.22 
	35:25:0402017:162
	Земли населенных пунктов
	для садоводства
	482
	482
	Земли лесного фонда
	-
	

	1.23 
	35:25:0402017:163
	Земли населенных пунктов
	для садоводства
	440
	440
	Земли лесного фонда
	-
	

	1.24 
	35:25:0402017:33
	Земли сельскохозяйственного назначения
	Для садоводства и огородничества
	439
	439
	Земли лесного фонда
	-
	

	1.25 
	35:25:0402017:43
	Земли населенных пунктов
	для садоводства
	381
	381
	Земли лесного фонда
	-
	

	1.26 
	35:25:0402017:160
	Земли сельскохозяйственного назначения
	для садоводства и огородничества
	384
	384
	Земли лесного фонда
	-
	

	1.27 
	35:25:0402017:156
	Земли сельскохозяйственного назначения
	для садоводства и огородничества
	440
	440
	Земли лесного фонда
	-
	

	1.28 
	35:25:0402017:158
	Земли запаса
	для садоводства
	409
	409
	Земли лесного фонда
	-
	

	1.29 
	35:25:0402017:37
	Земли населенных пунктов
	для садоводства
	550
	0,004
	-
	-
	

	1.30 
	
	
	
	
	0,051
	Земли лесного фонда
	
	

	1.31 
	35:25:0402017:25
	Земли сельскохозяйственного назначения
	для садоводства и огородничества
	845
	0,0202
	-
	-
	

	1.32 
	
	
	
	
	0,0642
	Земли лесного фонда
	
	

	1.33 
	35:25:0000000:3084
	Земли населенных пунктов
	для садоводства
	376
	0,009
	-
	-
	

	1.34 
	
	
	
	
	0,029
	Земли лесного фонда
	
	

	1.35 
	35:25:0402015:2188
	Земли населенных пунктов
	для садоводства
	373
	373
	-
	-
	

	1.36 
	35:25:0402017:40
	Земли населенных пунктов
	для садоводства
	719
	719
	Земли лесного фонда
	-
	

	1.37 
	35:25:0402017:20
	Земли населенных пунктов
	для садоводства
	569
	569
	Земли лесного фонда
	-
	

	1.38 
	Часть кадастрового квартала
35:25:0402017
35:25:0402015
	-
	-
	-
	(0,214)
(0,006)
(2,406)
(0,058)
	Земли лесного фонда
	-
	




2.3.1 [bookmark: _Toc226033497][bookmark: _Toc227143438][bookmark: _Toc227159033]
2.3.2 

2.3.1 [bookmark: _Toc227159034] Площадь населенного пункта в границах, установленных генеральным планом
		Таблица 2.3.1.1
Площадь населенного пункта в границах, установленных генеральным планом
	№ п/п
	Наименование населенного пункта
	код ОКАТО
	Общая площадь населенного пункта, га

	
	
	
	на дату разработки
	проектируемая



	1
	2
	3
	4
	5

	1
	пос. Федотово
	19220812020
	251,98
	136,35


2.4 [bookmark: _Toc227159035]Развитие транспортной инфраструктуры
Генеральным планом не предусматривается развитие транспортной инфраструктуры.
2.5 [bookmark: _Toc141977483][bookmark: _Toc227159036]Развитие инженерной инфраструктуры
2.5.1 [bookmark: _Toc214866447][bookmark: _Toc224287705][bookmark: _Toc227159037]Водоснабжение
Усредненный показатель удельного водопотребления, установленный Региональными нормативами градостроительного проектирования Вологодской области для территории Вологодского муниципального округа составляет:
Для  населенных пунктов в границах агломерации «Вологодская» – 180 л/чел. в сутки:
Усредненный расход воды на хозяйственно-питьевые цели составит:
для поселка Федотово (4225 чел.)
4225 х 180 х 0,001 = 761 куб.м в сутки.
Муниципальной программой «Комплексное развитие жилищно-коммунального хозяйства Вологодского муниципального округа Вологодской области», утвержденной постановлением администрации Вологодского муниципального округа от 28.03.2025 № 69-02, в 2026 году предусмотрены следующие мероприятия:
капитальный ремонт водопроводной сети в п. Федотово;
капитальный ремонт сетей водоотведения в п. Федотово;
капитальный ремонт очистных сооружений в п. Федотово.

Генеральным планом не предусмотрено размещение новых объектов водоснабжения в п. Федотово.
2.5.2 [bookmark: _Toc227159038]Водоотведение
Усредненный показатель удельного водоотведения, установленный Региональными нормативами градостроительного проектирования Вологодской области для территории Вологодского муниципального округа, составляет:
Для  населенных пунктов в границах агломерации «Вологодская» – 180 л/чел. в сутки:
Усредненный расход хозяйственно-бытовых стоков составит:
для поселка Федотово (4225 чел.)
4225 х 180 х 0,001 = 761 куб.м в сутки.
Генеральным планом не предусмотрено размещение новых объектов водоотведения в п. Федотово.
Сети бытовой канализации
Для отвода бытовых сточных вод от планируемой застройки предусматривать самотечные сети канализации из хризотилцементных трубопроводов по ГОСТ 31416-2009  диаметром 150-300 мм или полиэтиленовых по ГОСТ 18599-2001 . При перекачке сточных вод предусматривать напорные сети канализации из напорных полиэтиленовых трубопроводов по ГОСТ 18599-2001 диаметром 90-160 мм. На сети самотечной канализации устраиваются смотровые железобетонные колодцы на расстоянии 35-50 метров в зависимости от диаметра трубопроводов. При сбросе сточных вод из напорных трубопроводов в самотечные коллекторы устраиваются колодцы-гасители напора.
Система и схема канализации
Водоотведение застройки, не имеющей возможности подключения к централизованным системам канализации, предусматривать на локальные очистные сооружения (ЛОСК). Для индивидуального жилого дома устанавливается ЛОСК с расходом стоков не более 3 куб. м/сут, или в герметичные септики, при расходе бытовых стоков до 1 куб. м/сут, с организацией регулярного вывоза остатка на очистные сооружения (КОС). 
Место выпуска очищенных сточных вод в водный объект должно согласовываться с органами по регулированию использования и охране вод, санитарно-эпидемиологической службой и федеральным органом государственного контроля (надзора) в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов во внутренних водах Российской Федерации.
Согласно п. 19 раздела II СанПиН 2.1.3684-21, расстояние от выгребов и дворовых уборных с помойницами до жилых домов, зданий и игровых, прогулочных и спортивных площадок организаций воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи и медицинских организаций, организаций социального обслуживания, детских игровых и спортивных площадок должно быть не менее 10 метров и не более 100 метров, для туалетов – не менее 20 метров.
Необходимо организовать санитарно-защитные зоны от канализационных сооружений в соответствии с требованиями раздела 13 табл. 7.1 СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03, а именно: ориентировочный размер СЗЗ у ЛОСК мощностью 0,2 – 50,0 тыс. куб. м/сут равен 20 метров, мощностью до 0,2 тыс. куб. м/сут – 15 метров; у КНС – 15 м.
Застройка населенных пунктов, попадающих в водоохранные зоны водных объектов, должна быть обеспечена водонепроницаемыми емкостями для сбора сточных вод с дальнейшим вывозом на очистные сооружения в соответствии с требованиями статьи 65 Водного кодекса РФ.
Производственные предприятия, базы отдыха, сельхозпредприятия и промышленные площадки должны быть оборудованы локальными системами канализации, включающими хоз-бытовую и ливневую канализацию, обеспечивающими очистку сточных вод до нормативных показателей, либо обеспечивающими сбор сточных вод с последующим вывозом на очистные сооружения канализации.
Необходимо ликвидировать выпуски неочищенных сточных вод на рельеф местности.
Ограничения использования водных объектов для целей сброса сточных вод устанавливаются ст. 44 Водного кодекса Российской Федерации. В случае если стоки после полной биологической очистки не соответствуют нормам СанПиН 2.1.3684-21 по показателям сброса, необходимо предусматривать доочистку сточных вод: коагуляция, отстаивание, фильтрование на кварцевых фильтрах, хлорирование или обработку очищенных стоков УФ.
2.5.3 [bookmark: _Toc202172816][bookmark: _Toc212476502][bookmark: _Toc224287709][bookmark: _Toc227159039]Электроснабжение
Генеральным планом предусматривается возведение новых зданий и сооружений. В связи c увеличением числа энергопотребителей необходимо выполнить следующие мероприятия:
строительство новых трансформаторных подстанций ТП 10/0,4кВ;
замена существующих ТП 10/0,4кВ;
строительство воздушных линий ВЛ-10кВ;
строительство подземных линий КЛ-10кВ.
При необходимости выполнить реконструкцию существующих ТП 10/0,4кВ, произвести замену существующих неизолированных проводов воздушных линий 10 и 0,4 кВ на провода марки СИП. Электроснабжение населенных пунктов, не имеющих перспективы развития, оставить без изменений.
Расчет прогнозируемого увеличения нагрузки и потребления электроэнергии выполняется с учетом следующих нормативных документов:
СП 256.1325800.2016. Свод правил. Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа;
правила устройства электроустановок. Седьмое издание[footnoteRef:41] (далее – ПУЭ); [41:  утверждены приказом Минэнерго России от 9 апреля 2003 года №150.] 

постановление Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 года № 861 «Об утверждении правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям»;
схема и программа развития электроэнергетики Вологодской области на 2023-2027 годы[footnoteRef:42]. [42:  Схема утверждена постановлением Губернатора Вологодской области от 29 апреля 2022 года №89.] 

Расчет перспективного уровня электропотребления
Электропотребление коммунально-бытового сектора
Норма перспективного электропотребления, установленная Региональными нормативами градостроительного проектирования Вологодской области, составляет:
Для поселка Федотово (4225 чел.) – 1920 кВт*ч/год на одного человека
Таблица 2.5.3.1
Электропотребление коммунально-бытового сектора
	Потребители эл. энергии
	Кол-во
человек
	Расчет. Срок
	Уд. Электро-
потребление,
кВт*ч/год на 1 чел.
	Годовое электропотребление, МВт*ч



	1
	2
	3
	4
	5

	Сущ. Потребители
	Пост. Насел
	4225
	12 мес
	1920
	8112

	Итого сущ.:
	
	
	
	
	8112

	Проект. Потребители
	Пост. Насел
	-
	-
	-
	-

	
	Сезон. Насел
	-
	-
	-
	-

	Итого проект:
	
	

	Всего:
	
	8112


Приведенные укрупненные показатели предусматривают электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунально-бытового обслуживания, наружным освещением, системами водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения. 
Электропотребление предприятий
Расчет энергопотребления предприятий, планируемых на перспективных территориях для малого и среднего бизнеса возможен после определения точного количества энергопотребителей данных предприятий и установления их полной расчетной мощности.
Расчет электрических нагрузок
Расчет электрических нагрузок проектируемых объектов и выбор мощности трансформаторов возможен после определения точного количества энергопотребителей и установления их полной расчетной мощности.
Максимальная мощность для вновь строящихся общественно-коммунальных объектов принимается по укрупненным удельным нагрузкам, типовым или индивидуальным проектам. 
В соответствии с ПУЭ потребителями, относящимися ко II категории по надежности электроснабжения, являются детские сады, предприятия общественного питания, гостиницы и базы отдыха, административные здания районного значения, все остальные потребители относятся к III категории.
Питание потребителей II категории по надежности электроснабжения предусматривается от двух независимых источников питания, в качестве резервного источника может быть использована ближайшая независимая ТП или дизельная электрическая станция (ДЭС).
2.5.4 [bookmark: _Toc202172817][bookmark: _Toc212476503][bookmark: _Toc224287710][bookmark: _Toc227159040]Сети связи
В соответствии с Региональными нормативами Вологодской области, утвержденными постановлением Правительства области от 29.02.2024 №229, зона устойчивого приема-передачи сигнала станции сотовой связи должна покрывать 100% территории населенных пунктов.
Генеральным планом предусматривается увеличение количества и модернизация существующих базовых станций операторов подвижной радиотелефонной связи (ПРТС) с увеличением зоны охвата в стандарте связи ЗG и 4G. 
При необходимости, на территориях, где наблюдается нестабильная сотовая связь и мобильный интернет,  предусмотреть установку  антенно-мачтовых сооружений для размещения базовых станций сотовой связи (АМС).
Под АМС понимаются антенно-мачтовые сооружения типа: столб, башня, мачта, комбинированная опора, имеющие в качестве основного назначения размещение оборудования подвижной радиотелефонной связи (ПРТС), с высотой до 50 метров, для размещения которых не требуется получения разрешения на строительство[footnoteRef:43] и разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.  [43:  П. 2 ч.17 статьи 51 Градостроительного Кодекса Российской Федерации] 

Установка АМС осуществляется в соответствии с п. 11 перечня видов объектов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2014 № 1300.
2.6 [bookmark: _Toc141977490][bookmark: _Toc227159041]Охрана окружающей среды и санитарная очистка территории
2.6.1 [bookmark: _Toc121325362][bookmark: _Toc227159042]Охрана атмосферного воздуха
Генеральным планом не предусматривается размещение источников загрязнения атмосферного воздуха.
Планировочные мероприятия:
1. Если у предприятия не получено решение об установлении санитарно-защитной зоны, но определены ориентировочные, расчетные (предварительные) санитарно-защитные зоны, то в соответствии с пунктом 2.2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ориентировочный размер санитарно-защитной зоны промышленных производств и объектов должен определяться последовательно: сначала расчетная (предварительная) санитарно-защитная зона на основании проекта с расчетами рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух (шум, вибрация, электромагнитные поля (ЭМП) и т.д.); затем установленная (окончательная) санитарно-защитная зона на основании результатов натурных наблюдений и измерений для подтверждения расчетных параметров. 
2. Использование земельных участков в целях размещения жилой застройки и других объектов, указанных в п. 5 постановлением Правительства Российской Федерации от 3 марта 2018 года № 222, находящихся на территории, где накладываются ориентировочные санитарно-защитные зоны, возможно только после уменьшения размера санитарно-защитной зоны предприятия в соответствии с требованиями действующих законодательств.
2.6.2 [bookmark: _Toc227159043]Поверхностные и подземные воды
Генеральным планом рекомендуются следующие мероприятия по улучшению качества поверхностных и подземных вод:
озеленение и благоустройство водоохранных зон;
разработка и утверждение проекта зон санитарной охраны источника хозяйственно-питьевого водоснабжения;
выполнение мероприятий в поясах зон санитарной охраны источников хозяйственно-питьевого водоснабжения в соответствии СанПиН 2.1.4.1110-02;
регулирование отведения территории для нового строительства жилых, промышленных и сельскохозяйственных объектов, находящихся в границах II и III поясов зон санитарной охраны источников поверхностного и подземного водоснабжения, а также согласование изменений технологий действующих предприятий, связанных с повышением степени опасности загрязнения сточными водами источника водоснабжения в соответствии с п. 3.3.2.2 СанПиН 2.1.4.1110-02;
при строительстве объектов в границах II и III поясов ЗСО источников водоснабжения документация должна быть согласована в соответствии с действующим законодательством;
ограничения использования земельных участков, расположенных в зонах санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, устанавливаются в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»  и ст. 43-44 Водного кодекса Российской Федерации.
2.6.3 [bookmark: _Toc227159044]Почва
Генеральным планом предусматриваются следующие мероприятия:
регулярная очистка территории от твердых коммунальных отходов согласно действующей Территориальной схеме обращения с отходами Вологодской области. 
2.6.4 [bookmark: _Toc64441276][bookmark: _Toc121325338][bookmark: _Toc72837777][bookmark: _Toc227159045] Санитарная очистка территории  
Согласно Территориальной схеме обращения с отходами Вологодской области предусматривается:
направление отходов, образующих на рассматриваемой территории, на мусороперерабатывающее предприятие АО «Вторресурсы», а далее на реконструируемый полигон ТБО для г. Вологда - 1 этапа (строительство II очереди с увеличением вместимости на 1147,7 тыс. тонн), расположенный в 2,5 км юго-восточнее д. Подгорье (урочище Пасынково) Вологодского муниципального округа Вологодской области.
На рассматриваемой территории обращение с отходами должно осуществляться в соответствии с действующей Территориальной схемой обращения с отходами Вологодской области.
Увеличение твердых коммунальных отходов не предусматривается, так как нет прироста населения и развитие инфраструктуры.
3 [bookmark: _Toc227159046] ПЕРЕЧЕНЬ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА
Основные термины и определения в соответствии с ГОСТ 22.0.03-2022[footnoteRef:44],  ГОСТ 22.0.05-97/ГОСТ Р 22.0.05-94[footnoteRef:45] и ГОСТ Р 22.0.04-2020[footnoteRef:46]: [44:  ГОСТ 22.0.03-2022. Межгосударственный стандарт. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Природные чрезвычайные ситуации. Термины и определения от 01 июня 2023 года.]  [45:  ГОСТ 22.0.05-97/ГОСТ Р 22.0.05-94. Межгосударственный стандарт. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Техногенные чрезвычайные ситуации. Термины и определения от 01 января 1996 года.]  [46:  ГОСТ Р 22.0.04-2020. Национальный стандарт Российской Федерации. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Биолого-социальные чрезвычайные ситуации. Термины и определения от 11 сентября 2020 года.] 

природная чрезвычайная ситуация (далее ЧС); природная ЧС: Обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате возникновения источника природной чрезвычайной ситуации, который может повлечь или повлек за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей и (или) окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей;
источник природной чрезвычайной ситуации; источник природной ЧС: Опасное природное явление или процесс, в результате которого на определенной территории или акватории произошла, или может возникнуть чрезвычайная ситуация;
поражающий фактор источника природной чрезвычайной ситуации; поражающий фактор источника природной ЧС: Негативное влияние одного или совокупности поражающих факторов источника природной чрезвычайной ситуации, приведшее к человеческим жертвам, ущербу здоровью людей или окружающей среде, значительным материальным потерям и нарушению условий жизнедеятельности людей;
опасное природное явление: Гидрометеорологическое или гелиогеофизическое явление, которое по интенсивности развития, продолжительности или моменту возникновения может представлять угрозу жизни или здоровью граждан, а также может наносить значительный материальный ущерб;
стихийное бедствие: разрушительное природное и (или) природно-антропогенное явление или процесс, в результате которого может возникнуть или возникла угроза жизни и здоровью людей, может произойти разрушение или уничтожение объектов производственного и (или) непроизводственного назначения, а также компонентов окружающей среды;
природно-техногенная чрезвычайная ситуация: Обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате воздействия поражающих факторов источника природной чрезвычайной ситуации на объекты инфраструктуры, которая может повлечь или повлекла за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей и/или окружающей среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей;
зона природной чрезвычайной ситуации; зона природной ЧС: Территория, на которой возникла природная чрезвычайная ситуация;
зона вероятной природной чрезвычайной ситуации; зона вероятной природной ЧС: Территория или акватория, на которой существует либо не исключена возможность возникновения природной чрезвычайной ситуации;
опасное геологическое явление: Гидрометеорологическое или гелиогеофизическое явление, которое по интенсивности развития, продолжительности или моменту возникновения может представлять угрозу жизни или здоровью граждан, а также может наносить значительный материальный ущерб;
опасное гидрологическое явление: Событие гидрологического происхождения или результат гидрологических процессов, возникающих под действием различных природных или гидродинамических факторов, или их сочетаний, оказывающих поражающее воздействие на людей, сельскохозяйственных животных и растения, объекты экономики и окружающую природную среду;
затопление: Покрытие территории водой в период половодья или паводков;
подтопление: Повышение уровня грунтовых вод, нарушающее нормальное использование территории, строительство и эксплуатацию расположенных на ней объектов;
зона затопления: Территория, покрываемая водой в результате превышения притока воды по сравнению с пропускной способностью русла;
опасное метеорологическое явление: Природные процессы и явления, возникающие в атмосфере под действием различных природных факторов или их сочетаний, оказывающие или могущие оказать поражающее воздействие на людей, сельскохозяйственных животных и растения, объекты экономики и окружающую природную среду;
пожар: Неконтролируемый процесс горения, развивающееся во времени и пространстве, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и здоровью граждан, интересам общества и государства;
ландшафтный (природный) пожар: Неконтролируемый процесс горения, стихийно возникающий и распространяющийся в природной среде, охватывающий различные компоненты природного ландшафт;
техногенная чрезвычайная ситуация: состояние, при котором в результате возникновения источника техногенной чрезвычайной ситуации на объекте, определенной территории или акватории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей природной среде;
биолого-социальная чрезвычайная ситуация; биосоциальная ЧС: Обстановка, при которой в результате возникновения источника биологической чрезвычайной ситуации на определенной территории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, существования сельскохозяйственных животных и произрастания растений, возникает угроза жизни и здоровью людей, широкого распространения инфекционных болезней, потерь сельскохозяйственных животных и растений;
потенциально опасный биологический объект: Объект, в котором находится источник биолого-социальной чрезвычайной ситуации или осуществляется деятельность с использованием патогенных биологических агентов, авария на котором или разрушение которого может создать опасность для жизни и здоровья людей, животных и растений или нанести вред окружающей среде;
особо опасная инфекция; ООИ: Высококонтагиозные заболевания, которые появляются внезапно и быстро распространяются, охватывая в короткие сроки большую массу населения, животных и растений. У людей и животных особо опасные инфекции протекают с тяжелой клинической картиной и характеризуются высокой летальностью;
природные очаги инфекционных болезней: Наименьшая территория, в пределах которой происходит постоянная циркуляция возбудителя соответствующей инфекционной болезни между животными. Несет потенциальную угрозу вспышки заболевания;
эпидемия: Массовое, прогрессирующее во времени и пространстве в пределах определенного региона распространение инфекционной болезни людей, значительно превышающее обычно регистрируемый на данной территории уровень заболеваемости;
эпизоотия: Одновременное прогрессирующее во времени и пространстве в пределах определенного региона распространение инфекционной болезни среди большого числа одного или многих видов сельскохозяйственных животных, значительно превышающее обычно регистрируемый на данной территории уровень заболеваемости;
эпифитотия: массовое, прогрессирующее во времени и пространстве инфекционное заболевание сельскохозяйственных растений и/или резкое увеличение численности вредителей растений, сопровождающееся массовой гибелью сельскохозяйственных культур и снижением их продуктивности.
При отмене и/или внесении изменении в действующие нормативные правовые акты, в том числе те, на которые содержится ссылка в Положении о территориальном планировании и Материалах по обоснованию генерального
плана, следует руководствоваться нормами, вводимыми взамен отмененных.
Организация и осуществление мероприятий по действиям имеющихся сил и средств в очагах поражения и зонах (районах) чрезвычайных ситуаций возложены на областную подсистему единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также на Вологодское звено областной подсистемы РСЧС, объединяющее органы управления, силы и средства муниципального округа и участвующее в предупреждении и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории муниципального округа.
3.1 [bookmark: _Toc227159047][bookmark: _Toc184048156]Перечень возможных источников ЧС природного характера,
которые могут оказывать воздействие на размещение объектов местного значения и функциональное значение территории
[bookmark: _Toc518303996][bookmark: _Toc15983941][bookmark: _Toc64556342]Источниками чрезвычайных ситуаций природного характера в соответствии с ГОСТ 22.0.03-2022 на территории являются:
опасные геологические процессы;
опасные гидрологические явления и процессы;
опасные метеорологические явления и процессы;
природные пожары.
Опасные экзогенные геологические процессы
В целом по территории активность проявлений экзогенных геологических процессов невысокая, в связи с равнинным рельефом местности. 
В целом овражная эрозия развита слабо, так как на территории преобладают равнины. 
Опасные гидрологические явления и процессы
На рассматриваемой территории располагается река Шомба и в 0,220 км южнее поселка Федотово находится исток р. Сенная.
Зоны затопления, подтопления считаются установленными со дня внесения сведений о зонах затопления, подтопления в Единый государственный реестр недвижимости в соответствии с п. 5 Постановления Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 года  № 360[footnoteRef:47]. [47:  Постановления Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 года № 360 «О зонах затопления, подтопления».] 

На рассматриваемой территории не установлено зон затопления и подтопления.
Опасные метеорологические явления
Наиболее опасными явлениями погоды, характерными для рассматриваемой территории являются:
грозы (40-60 часов в год); 
сильные ветры со скоростью 25 м/сек и более;
ливни с интенсивностью 30 мм в час и более; 
град с диаметром частиц 20 мм; 
сильные морозы (около - 40 о С);
сильная жара (около 35ºС)
снегопады, превышающие 20 мм за 24 часа; 
вес снежного покрова - 100 кг/кв. м; 
наибольшая глубина промерзания - 198 см.
Характеристики поражающих факторов указанных чрезвычайных ситуаций приведены в таблице 3.1.1.                        
Таблица 3.1.1                           
Характеристики поражающих факторов указанных чрезвычайных ситуаций
	Источник ЧС
	Характер воздействия поражающего фактора



	1
	2

	Сильный ветер
	Ветровая нагрузка, аэродинамическое давление на ограждающие конструкции

	Экстремальные атмосферные осадки (ливень, метель)
	Затопление территории, подтопление фундаментов, снеговая нагрузка, ветровая нагрузка, снежные заносы

	Град
	Ударная динамическая нагрузка

	Гроза
	Электрические разряды. Из-за попадания молнии возможно возникновение пожаров в жилом секторе и возгорание лесных массивов. 

	Морозы
	Температурные деформации ограждающих конструкций, замораживание и разрыв коммуникаций


Климатические воздействия, перечисленные выше, они могут нанести ущерб конструкциям зданий.
Наиболее опасными природными факторами, влияющими на процесс функционирования объектов, являются морозы, гололед, гроза. 
С поступлением штормового предупреждения, которое подает подразделение Гидрометеослужбы России за несколько часов до наступления опасного метеоявления, проводятся оперативные защитные мероприятия:
1) широкое оповещение населения о пути следования и времени подхода к различным районам опасного метеорологического явления, о возможном характере его воздействия, мерах безопасности и правилах поведения людей, оптимальных для складывающейся ситуации;                                                                                                                                          
2) переход к безопасным режимам работы производств, прекращение строительно-монтажных работ с применением подъемных механизмов (башенных кранов), прекращение погрузоразгрузочных работ с применением подъемных механизмов (автокранов, портальных кранов, козловых и башенных);
3) перевод и перемещение в прочные или защищенные помещения уникального и особо ценного оборудования, в сельской местности – подвоз запаса кормов к фермам, создание запаса воды и т.д.
В соответствии с «Руководством по борьбе с зимней скользкостью на автомобильных дорогах»[footnoteRef:48] для предупреждения образования или ликвидации зимней скользкости проводят следующие мероприятия: [48:  Руководство по борьбе с зимней скользкостью на автомобильных дорогах, утвержденное Распоряжением Минтранса Российской Федерации от 16 июня 2003 года № ОС-548-р.] 

1) профилактическую обработку дорожных покрытий противогололедными материалами (ПГМ) до появления зимней скользкости или в начале снегопада, чтобы предотвратить образование снежного наката; 
2) ликвидацию снежно-ледяных отложений с помощью химических или комбинированных ПГМ; 
3) обработку снежно-ледяных отложений фрикционными материалами.
Природные пожары 
На территории может произойти ландшафтный (природный) пожар – это неконтролируемый процесс горения, стихийно возникающий и распространяющийся в природной среде, охватывающий различные компоненты природного ландшафта согласно Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».
В зависимости от места возникновения они подразделяются на лесные, болотные, камышовые, полевые и другие.
Основными разновидностями ландшафтных пожаров являются лесные и торфяные (разновидность лесных).
Высокая пожарная опасность лесов связана с преобладанием хвойных насаждений, наличием больших площадей осушенных земель и торфоразработок, большим притоком населения и транспорта в летний, пожароопасный период, низким уровнем грунтовых вод, что способствует быстрому высыханию почвы после схода снега, количеством осадков в летний период, а также проведение сжигания (поджоги) травы на лугах и полях, прилегающих к лесным массивам, в полосах отвода автомобильных дорог.
В целях предотвращения возникновения лесных и торфяных пожаров, оперативной и эффективной борьбы с ними на рассматриваемой территории администрацией муниципального округа ежегодно проводится следующая работа в соответствии с планом тушения лесных пожаров на территории Вологодского лесничества Вологодской области на период пожароопасного сезона:
1. Проверка готовности сил и средств службы защиты лесов от пожаров муниципального округа. Создаются мобильные группы для немедленного реагирования на возникающие пожары. Заключаются договоры на выделение дополнительных сил и средств с предприятиями и организациями муниципального округа и арендаторами лесных участков.
2. Наблюдение за состоянием  лесных дорог и посадочной площадкой для самолетов и вертолетов, предназначенных для охраны лесов от пожаров.
3. Формирование просек, противопожарных разрывов, противопожарных минерализованных полос.
4. Устройство пожарных  наблюдательных  пунктов  (вышек, мачт, павильонов и других наблюдательных пунктов), пунктов сосредоточения противопожарного инвентаря.
5. Контроль за пожарными   водоемами   и   подъездами  к  источникам  противопожарного водоснабжения.
6. Проведение   профилактического   контролируемого  противопожарного выжигания  хвороста,  лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов.
7. Работы по гидромелиорации.
8. Иные   меры,   определенные   в   соответствии   с  Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2011 года № 281 «О мерах противопожарного обустройства лесов».
9. Мероприятия  по  контролю за осуществлением лицами, использующими леса,   мер   противопожарного   обустройства  лесов  на  лесных  участках, предоставленных в постоянное (бессрочное) пользование, в аренду.
10. Организация работы диспетчерской службы лесничества (ДСЛ).
11. Охрана лесов от пожаров осуществляется как наземным, так и авиационным способом.
12. Проведения мероприятий для предотвращения лесных пожаров:
уход (прочистка и обновление) за противопожарными минерализованными полосами;
противопожарные разрывы;
противопожарное обустройство территории: опашка, уборка сухой травы, обустройство противопожарных водоемов;
наличие и исправность пожарной техники;
обеспечение средств оповещения;
разъяснительная работа среди населения.
13. Проведения мероприятий  по  недопущению  распространения пожаров, возникших на землях населенных пунктов, землях сельскохозяйственного назначения и землях иных категорий:
	очистка территорий населенных пунктов от горючих отходов и мусора в весенне-летний период;
	организация работы по ликвидации несанкционированных свалок твердых бытовых отходов и предотвращению сжигания отходов на свалках.
14. Меры по созданию резерва пожарной техники и оборудования,           противопожарного снаряжения и инвентаря, транспортных средств                        и горюче-смазочных материалов.
15. Мероприятия по привлечению сил и средств подразделений пожарной охраны и аварийно-спасательных формирований, иных сил и средств.
Противопожарные расстояния до границ лесных насаждений от зданий, сооружений городских населенных пунктов с индивидуальной малоэтажной жилой застройкой, от зданий и сооружений сельских населенных пунктов, а также от жилых домов на приусадебных, садовых земельных участках должны составлять не менее 30 м.  Указанные расстояния допускается уменьшать до 15 м, если примыкающая к лесу застройка (в пределах 30 м) выполнена с наружными стенами, включая отделку, облицовку (при наличии), а также кровлей из материалов группы горючести не ниже Г1 или распространению пламени РП1. Расстояния до границ лесных насаждений от садовых домов и хозяйственных построек (гаражей, сараев и бань) должны составлять не менее 15 м в соответствии  с п. 4.14 СП 4.13130[footnoteRef:49]. [49:  Приказ МЧС России от 24 апреля.2013 года № 288 «Об утверждении свода правил СП 4.13130 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» (вместе с «СП 4.13130.2013. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»).] 

3.2 [bookmark: _Toc15983940][bookmark: _Toc184048157][bookmark: _Toc227159048]Перечень источников ЧС техногенного характера, которые могут оказывать воздействие на размещение объектов местного значения и функциональное значение территории  
На рассматриваемой территории возможны следующие виды чрезвычайных ситуаций (далее ЧС) техногенного характера:
ЧС на пожаро- и взрывоопасных объектах;
ЧС на гидродинамически опасных объектах.
ЧС на пожаро- и взрывоопасных объектах
На территории опасными пожаро- и взрывоопасными объектами являются котельная в поселке Федотово и ГРП на земельном участке с кадастровым номером 35:25:0402015:312.
Территории пожаро- и взрывоопасных объектов отображены на «Карте границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера».
ЧС на гидродинамически опасных объектах
Гидродинамически опасным объектам относятся аварии, связанные с разрушением сооружений напорного фронта гидротехнических сооружений (плотин, дамб и др.), образованием волны прорыва и зоны катастрофического затопления.   
В существующих границах п. Федотово располагается несудоходное гидротехническое сооружение, неподнадзорное Ростехнадзору,  а именно плотина р. Шомба в п. Федотово (класс ГТС - VI).
Мероприятия по предотвращению ЧС - это комплекс действий, направленных на обеспечение штатного функционирования гидротехнических сооружений за счет:
технической исправности оборудования;
оснащенности оборудования средствами технологической защиты, контроля параметров работы, автоматического отключения оборудования при достижении предельного уровня отклонений от режима;
своевременного контроля технического состояния оборудования, проведения планово-предупредительных ремонтов;
предусмотренного инструкциями завода-изготовителя порядка эксплуатации оборудования;
обучения персонала правильным, технически грамотным и своевременным действиям в режиме нормальной эксплуатации оборудования, при его пуске и остановке, а также в случае отклонений от технологических режимов, аварийных ситуаций и ЧС;
обеспеченности персонала необходимыми инструментами и материалами, спецодеждой, средствами индивидуальной защиты, средствами связи;
других технических и организационных мер, а также на максимальную эффективность действий по локализации и ликвидации возможных аварий, на минимизацию их последствий, за счет обеспечения четких и согласованных действий всех служб и формирований, занятых в ЛЧС, создания финансовых и материальных резервов для локализации и ликвидации ЧС и ее последствий, организации противоаварийных тренировок и учений, организации оповещения и взаимодействия всех сил, занятых в локализации и ликвидации ЧС.
Мероприятия по предупреждению (снижению) последствий, защите населения, сельскохозяйственных животных и растений в зонах ЧС техногенного характера:
проведение профилактических работ по проверке состояния технологического оборудования;
подготовка формирований для проведения ремонтно-восстановительных работ, оказания медицинской помощи пострадавшим, эвакуации пострадавших;
проведение тренировок персонала по предупреждению аварий и травматизма;
выполнение условий промышленной безопасности объектов в соответствии с предписаниями органов Ростехнадзора;
обеспечение пожарной безопасности объекта.
Комплекс мероприятий по ликвидации последствий аварий на техногенных объектах включает:
оповещение населения в районе ЧС (зоне заражения, очаге поражения) о сложившейся обстановке, доведение информации о действиях при ЧС;
оказание первой медицинской помощи пострадавшим, извлечение пострадавших из завалов (опасных участков);
эвакуация из опасных районов (зон, очагов) в безопасные места и размещение пострадавших;
восстановление жизнеобеспечения населения районов ЧС;
 разведку очагов пожаров (взрывов) - силами пожарных расчетов самих объектов и боевых расчетов пожарных частей;
локализацию и ликвидацию очагов пожаров - силами пожарных расчетов объектов и противопожарной службы муниципального округа, где произошла авария;
разборку завалов, извлечение пострадавших, расчистку путей подъезда техники - силами формирований объекта с привлечением при необходимости сил и средств муниципального округа.
3.3 [bookmark: _Toc184048158][bookmark: _Toc227159049]Перечень возможных источников ЧС биолого-социального характера на территории, которые могут оказывать воздействие на размещение объектов местного значения и функциональное значение территории
[bookmark: _Toc15983942][bookmark: _Toc518303997][bookmark: _Toc64556343]Источниками ЧС биолого-социального характера могут быть биологически опасные объекты (скотомогильники, биотермические ямы и др.), а также природные очаги инфекционных болезней.
На рассматриваемой территории к ЧС биолого-социального характера относится кладбище в поселке Федотово.
Эпифитотийных вспышек распространения вредителей и болезней сельскохозяйственных культур на территории округа не наблюдалось.
3.4 [bookmark: _Toc184048159][bookmark: _Toc227159050]Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности
3.4.1 [bookmark: _Toc213682365][bookmark: _Toc227159051][bookmark: _Toc37444015][bookmark: _Toc64556344]Перечень объектов регионального значения в области регионального значения в области обеспечения пожарной безопасности
Пожарная безопасность на рассматриваемой территории осуществляется пожарной частью ПЧ-45 филиала № 1 КУ ПБ ВО «Противопожарная служба Вологодской области» в поселке Федотово, д. 40 на земельном участке с кадастровым номером 35:25:0402015:2051 на 2 единицы техники.
В целях обеспечения первичных мер пожарной безопасности администрацией муниципального округа проводятся следующие мероприятия:
1. Утверждается план организации тушения пожаров и перечень первичных средств пожаротушения для муниципального округа.
1. Проводится разъяснительная работа с населением по противопожарной безопасности, выдаются памятки, развешиваются информационные листовки. В каждом населенном пункте закрепляются ответственные для оперативной связи, выдаются пожарные помпы.
1. Проводится инструктаж по противопожарной безопасности служащих администрации муниципального округа.
1. В течение всего зимнего периода содержатся проруби для забора воды на случай пожаров. Своевременно расчищаются подъезды к пожарным водоемам.
1. Проводится работа по выявлению заброшенных строений и отключению их от электроснабжения.
1. Проводится уборка сухого мусора на территории около жилых домов и административных зданий, а также выполняется опашка полей.
Планировка и застройка территорий муниципального округа должна осуществляться в соответствии с генеральным планом муниципального округа, учитывающим требования пожарной безопасности, установленные Федеральным законом от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ[footnoteRef:50]. [50:  Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».] 

3.4.2 [bookmark: _Toc184048160][bookmark: _Toc227159052]Первичные меры пожарной безопасности
Первичные меры пожарной безопасности включают в себя:
реализацию полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов организационно-правового, финансового, материально-технического обеспечения пожарной безопасности муниципального округа;
разработку и осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности муниципального округа и объектов муниципальной собственности, которые должны предусматриваться в планах и программах развития территории, обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения, содержание в исправном состоянии средств обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности;
разработку и организацию выполнения муниципальных целевых программ по вопросам обеспечения пожарной безопасности;
разработку плана привлечения сил и средств для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории муниципального округа и контроль за его выполнением;
установление особого противопожарного режима на территории муниципального округа, а также дополнительных требований пожарной безопасности на время его действия;
обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара;
обеспечение связи и оповещения населения о пожаре;
организацию обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганду в области пожарной безопасности, содействие распространению пожарно-технических знаний;
социальное и экономическое стимулирование участия граждан и организаций в добровольной пожарной охране, в том числе участия в борьбе с пожарами.
3.4.3 [bookmark: _Toc184048166][bookmark: _Toc227159053][bookmark: _Toc37444024]Требования пожарной безопасности по размещению подразделений пожарной охраны 
[bookmark: _Toc37444025]Дислокация подразделений пожарной охраны на территории определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в муниципальном округе не должно превышать - 20 минут.
Пожарная безопасность на рассматриваемой территории осуществляется пожарной частью ПЧ-45 филиала № 1 КУ ПБ ВО «Противопожарная служба Вологодской области» в п. Федотово, д. 40 на земельном участке с кадастровым номером 35:25:0402015:2051 на 2 единицы техники.
Для автомобилей с разрешенной максимальной массой свыше 3,5 т минимальное расстояние составит:
70 км/час  ×1/3  часа =23,3 км
Таким образом, доступность от места дислокации подразделения пожарной безопасности до места вызова должно составлять не более 23,3 км. 
Существующее пожарное подразделение полностью обеспечивает на территории требуемое время прибытия первого подразделения к населенным пунктам.
Порядок и методика определения мест дислокации подразделений пожарной охраны на территории муниципального округа устанавливаются нормативными документами по пожарной безопасности.

4 [bookmark: _Toc141977501][bookmark: _Toc227159054]ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

	№ п/п
	Показатели
	Единица измерения
	Современное состояние/
2025 год
	Проект
2045 год



	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Территория (по обмеру чертежей)

	1.2
	Общая площадь населенного пункта 
	га
	251,98
	136,35

	2.
	Население

	2.1
	Численность населения 
	чел.
	4225
	4225

	3.
	Жилищный фонд

	3.1
	Жилищный фонд всего 
(с постоянным населением)
	кв.м общей площади квартир
	124179,5
	155060,0

	4.
	Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения

	4.1
	Дошкольные образовательные организации
	1 место
	367
	-

	4.2
	Общеобразовательные организации
	1 место
	900
	-

	4.3
	Объекты здравоохранения 
	1 объект
	1
	1

	4.4
	Торговые объекты
	кв.м торговой площади
	1536,65

	1536,65


	4.6
	Территория плоскостных спортивных сооружений (спортивные площадки) 
	га

	0,9148
	3,5318

	4.7
	Спортивный зал общего пользования
	кв. м площади зала
	1073,4
	1073,4

	4.8
	Культурно-досуговые учреждения клубного типа 
	объект
	1
	1

	4.9
	Общедоступные библиотеки
	1 объект
	1
	1

	4.10
	Пожарное депо
	1 пожарный автомобиль
	2
	2

	5
	Транспортная инфраструктура

	5.1.
 
 
 
	Протяженность автомобильных дорог – всего, в том числе:
	км
	3,01
	3,01

	
	федерального значения  
	км
	-
	-

	
	регионального или межмуниципального значения
	км
	3,01
	3,01

	
	местного значения
	км
	-
	-

	5.2.
 
	Протяженность автомобильных дорог общего пользования, в том числе: 
	км
	
	

	
	усовершенствованными твердыми (асфальтобетон);
	км
	3,01
	3,01

	
	переходными (гравийными)
	км
	-
	-

	
	низшим (грунтовым)
	км
	-
	-

	5.3.
	Общая протяженность улично-дорожной сети.
	км
	6,21
	6,21

	5.4.
	Количество транспортных развязок в разных уровнях
	единиц
	-
	-

	6
	Инженерная инфраструктура и благоустройство территории 

	6.1.
	Водоснабжение
	
	
	

	6.1.1.
	Усредненный расход на хозяйственно-бытовые нужды 
	куб. м/сутки
	761
	761

	6.1.2
	Среднесуточное удельное водопотребление на 1 человека
	л/сутки на чел.
	180
	180

	6.2.
	Водоотведение
	
	
	

	6.2.1
  
	Усредненный расход хозяйственно-бытовых стоков
	тыс.куб. м/сутки
	761
	761

	6.3
	Электроснабжение
	
	
	

	6.3.1
	Годовое электропотребление
	МВт*ч
	8112
	8112

	6.4.
	Теплоснабжение,
общая мощность котельных
	
Гкал/час
	18
	18

	6.5.
	Санитарная очистка территории
	
	
	

	6.5.1.
	Объем бытовых отходов 
	тыс.т/год
	0,822
	0,822

	7
	Ритуальное обслуживание населения 

	7.1
	Общее количество кладбищ
	единиц
	1
	1
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